{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,11,5,11],[2,12,5,12],[6,0,10,0],[6,1,10,1],[6,2,10,2],[6,3,10,3],[6,4,10,4],[6,5,10,5],[6,11,10,11],[6,12,10,12],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,12,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[11,11,14,11],[11,12,14,12],[13,3,14,3],[15,0,20,0],[15,1,20,1],[15,2,20,2],[15,3,20,3],[15,4,20,4],[15,5,20,5],[15,11,20,11],[15,12,20,12],[21,0,28,0],[21,1,28,1],[21,2,28,2],[21,3,24,3],[21,4,28,4],[21,5,28,5],[21,11,28,11],[21,12,28,12],[25,3,28,3],[29,0,42,0],[29,1,42,1],[29,2,42,2],[29,3,42,3],[29,4,42,4],[29,5,42,5],[29,11,42,11],[30,12,40,12],[37,8,38,8],[37,9,38,9],[37,10,38,10],[39,8,41,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[41,12,42,12]]}
["附件2：                惠州市2021年10月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（6家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠城区","惠州深能源丰达电力有限公司","2#机组净烟气排口","国家标准《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011","2021-09-24","烟尘","<20",5,"—","—","本站暂无能力检测低浓度颗粒物","10月公布 "]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","<3",35,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",5,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度（级）",0,1,"是","—"]
[2,"大亚湾","中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","1#、2#机组混合烟道总排口","国家标准《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011","2021-09-22","烟尘","<20",20,"—","—","本站暂无能力检测低浓度颗粒物","10月公布 "]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",4,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",6,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及化合物",{"v":3.9e-5,"d":"0.000039"},0.03,"是","—"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度（级）",0,1,"是","—"]
[3,"博罗县","惠州云海镁业有限公司","车间熔炼工艺废气排放口","—","2021-08-24","烟尘","<20","—","—","—","本站暂无能力检测低浓度颗粒物","10月公布 "]
[{"$nulls":6},"氯化氢",4.72,"—","—","—"]
[{"$nulls":3},"车间工艺废气排放口",null,null,"烟尘","<20","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",3.24,"—","—","—"]
[4,"仲恺区","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期窑炉废气排放口","广东省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》DB44/2159-2019、  国家标准《电子玻璃工业大气污染物排放标准》GB29495-2013","2021-09-27","烟尘","<20",30,"—","—","本站暂无能力检测低浓度颗粒物","10月公布 "]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","<3",400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",128,550,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化氢",0.48,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",4.52,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"林格曼黑度（级）",0,1,"是","—"]
[5,"大亚湾","广东立邦长润发科技材料有限公司","1#一般废气排放口","国家标准《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015 表6、  国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 表5","2021-10-21","苯","0.01L",4,"是","—",null,"10月公布 "]
[{"$nulls":6},"甲苯","0.01L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","0.01L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃",14.3,60,"是","—"]
[{"$nulls":3},"3#综合废气排放口",null,null,"苯","0.01L",4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯","0.01L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","0.01L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃",2.86,60,"是","—"]
[6,"惠东县","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3","2021-09-26","颗粒物","<20",65,"达标","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","<3",200,"达标","—",null,"10月公布"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",73,500,"达标","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物",7.7e-5,0.1,"达标","—"]
[{"$nulls":6},"氟化氢",0.54,{"v":5,"d":"5.0"},"达标","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",5.16,60,"达标","—"]
[{"$nulls":6},"镉及其化合物","0.0008L",0.1,"达标","—"]
[{"$nulls":6},"铅及其化合物","0.002L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—"]
[{"$nulls":6},"砷及其化合物",0.00137,"1.0（砷、镍及其化合物合计）","达标","—"]
[{"$nulls":6},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":6},"铜及其化合物","0.0008L","4.0（锑、锡、铬、铜、锰及其化合物合计）","达标","—"]
[{"$nulls":6},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":6},"铬","0.002L"]
[{"$nulls":6},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,1,"达标","—"]