{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":1062,"n_cols":13,"rows_kept":1062,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,21,0],[2,1,21,1],[2,2,21,2],[2,3,21,3],[2,4,20,4],[2,5,21,5],[11,12,13,12],[22,0,41,0],[22,1,41,1],[22,2,41,2],[22,3,41,3],[22,4,40,4],[22,5,41,5],[31,12,33,12],[42,0,51,0],[42,1,51,1],[42,2,51,2],[42,3,51,3],[42,4,51,4],[42,5,51,5],[45,12,47,12],[52,0,71,0],[52,1,71,1],[52,2,71,2],[52,3,71,3],[52,4,70,4],[52,5,71,5],[61,12,63,12],[72,0,91,0],[72,1,91,1],[72,2,91,2],[72,3,91,3],[72,4,90,4],[72,5,91,5],[81,12,83,12],[92,0,111,0],[92,1,111,1],[92,2,111,2],[92,3,111,3],[92,4,110,4],[92,5,111,5],[101,12,103,12],[112,0,131,0],[112,1,131,1],[112,2,131,2],[112,3,131,3],[112,4,130,4],[112,5,131,5],[121,12,123,12],[132,0,149,0],[132,1,149,1],[132,2,149,2],[132,3,149,3],[132,4,146,4],[132,5,149,5],[132,12,149,12],[147,4,149,4],[150,0,160,0],[150,1,160,1],[150,2,160,2],[150,3,160,3],[150,4,157,4],[150,5,160,5],[153,12,157,12],[158,4,160,4],[161,0,170,0],[161,1,170,1],[161,2,170,2],[161,3,170,3],[161,4,169,4],[161,5,170,5],[165,12,167,12],[171,0,199,0],[171,1,199,1],[171,2,199,2],[171,3,199,3],[171,4,199,4],[171,5,199,5],[171,12,199,12],[200,0,217,0],[200,1,217,1],[200,2,217,2],[200,3,217,3],[200,4,215,4],[200,5,217,5],[200,12,217,12],[216,4,217,4],[218,0,227,0],[218,1,227,1],[218,2,227,2],[218,3,227,3],[218,4,226,4],[218,5,227,5],[222,12,224,12],[228,0,237,0],[228,1,237,1],[228,2,237,2],[228,3,237,3],[228,4,236,4],[228,5,237,5],[232,12,234,12],[238,0,248,0],[238,1,248,1],[238,2,248,2],[238,3,248,3],[238,4,247,4],[238,5,248,5],[241,12,244,12],[249,0,259,0],[249,1,259,1],[249,2,259,2],[249,3,259,3],[249,4,258,4],[249,5,259,5],[252,12,255,12],[260,0,268,0],[260,1,268,1],[260,2,268,2],[260,3,268,3],[260,4,268,4],[260,5,268,5],[263,12,265,12],[269,0,277,0],[269,1,277,1],[269,2,277,2],[269,3,277,3],[269,4,277,4],[269,5,277,5],[271,12,274,12],[278,0,289,0],[278,1,289,1],[278,2,289,2],[278,3,289,3],[278,4,289,4],[278,5,289,5],[282,12,284,12],[290,0,302,0],[290,1,302,1],[290,2,302,2],[290,3,299,3],[290,4,302,4],[290,5,302,5],[294,12,298,12],[301,3,302,3],[303,0,316,0],[303,1,316,1],[303,2,316,2],[303,3,313,3],[303,4,316,4],[303,5,316,5],[309,12,313,12],[314,3,315,3],[317,0,331,0],[317,1,331,1],[317,2,331,2],[317,3,328,3],[317,4,331,4],[317,5,331,5],[324,12,328,12],[329,3,330,3],[332,0,342,0],[332,1,342,1],[332,2,342,2],[332,3,341,3],[332,4,341,4],[332,5,342,5],[337,12,341,12],[343,0,353,0],[343,1,353,1],[343,2,353,2],[343,3,352,3],[343,4,352,4],[343,5,353,5],[347,12,351,12],[354,0,374,0],[354,1,374,1],[354,2,374,2],[354,3,371,3],[354,4,371,4],[354,5,374,5],[364,12,369,12],[372,3,373,3],[372,4,373,4],[375,0,384,0],[375,1,384,1],[375,2,384,2],[375,3,384,3],[375,4,384,4],[375,5,384,5],[378,12,381,12],[385,0,393,0],[385,1,393,1],[385,2,393,2],[385,3,393,3],[385,4,393,4],[385,5,393,5],[388,12,391,12],[394,0,404,0],[394,1,404,1],[394,2,404,2],[394,3,403,3],[394,4,403,4],[394,5,404,5],[398,12,401,12],[405,0,416,0],[405,1,416,1],[405,2,416,2],[405,3,416,3],[405,4,416,4],[405,5,416,5],[409,12,412,12],[417,0,434,0],[417,1,434,1],[417,2,434,2],[417,3,434,3],[417,4,434,4],[417,5,434,5],[424,12,427,12],[435,0,452,0],[435,1,452,1],[435,2,452,2],[435,3,452,3],[435,4,452,4],[435,5,452,5],[442,12,445,12],[453,0,470,0],[453,1,470,1],[453,2,470,2],[453,3,470,3],[453,4,470,4],[453,5,470,5],[460,12,463,12],[471,0,488,0],[471,1,488,1],[471,2,488,2],[471,3,488,3],[471,4,488,4],[471,5,488,5],[477,12,481,12],[489,0,506,0],[489,1,506,1],[489,2,506,2],[489,3,506,3],[489,4,506,4],[489,5,506,5],[496,12,499,12],[507,0,524,0],[507,1,524,1],[507,2,524,2],[507,3,524,3],[507,4,524,4],[507,5,524,5],[515,12,518,12],[525,0,542,0],[525,1,542,1],[525,2,542,2],[525,3,542,3],[525,4,542,4],[525,5,542,5],[531,12,535,12],[543,0,551,0],[543,1,551,1],[543,2,551,2],[543,3,551,3],[543,4,551,4],[543,5,551,5],[546,12,548,12],[552,0,569,0],[552,1,569,1],[552,2,569,2],[552,3,569,3],[552,4,569,4],[552,5,569,5],[558,12,561,12],[570,0,574,0],[570,1,574,1],[570,2,574,2],[570,3,574,3],[570,4,571,4],[570,5,574,5],[571,12,573,12],[573,4,574,4],[575,0,579,0],[575,1,579,1],[575,2,579,2],[575,3,579,3],[575,4,576,4],[575,5,579,5],[576,12,578,12],[578,4,579,4],[580,0,584,0],[580,1,584,1],[580,2,584,2],[580,3,584,3],[580,5,584,5],[581,12,583,12],[583,4,584,4],[585,0,589,0],[585,1,589,1],[585,2,589,2],[585,3,589,3],[585,4,586,4],[585,5,589,5],[587,12,588,12],[588,4,589,4],[590,0,594,0],[590,1,594,1],[590,2,594,2],[590,3,594,3],[590,4,591,4],[590,5,594,5],[591,12,593,12],[593,4,594,4],[595,0,599,0],[595,1,599,1],[595,2,599,2],[595,3,599,3],[595,4,596,4],[595,5,599,5],[596,12,598,12],[598,4,599,4],[600,0,616,0],[600,1,616,1],[600,2,616,2],[600,3,616,3],[600,4,616,4],[600,5,616,5],[605,12,609,12],[617,0,633,0],[617,1,633,1],[617,2,633,2],[617,3,633,3],[617,4,633,4],[617,5,633,5],[622,12,625,12],[634,0,650,0],[634,1,650,1],[634,2,650,2],[634,3,650,3],[634,4,649,4],[634,5,650,5],[640,12,642,12],[651,0,667,0],[651,1,667,1],[651,2,667,2],[651,3,667,3],[651,4,666,4],[651,5,667,5],[657,12,660,12],[668,0,678,0],[668,1,678,1],[668,2,678,2],[668,3,678,3],[668,4,677,4],[668,5,678,5],[672,12,674,12],[679,0,689,0],[679,1,689,1],[679,2,689,2],[679,3,689,3],[679,4,688,4],[679,5,689,5],[683,12,685,12],[690,0,700,0],[690,1,700,1],[690,2,700,2],[690,3,700,3],[690,4,699,4],[690,5,700,5],[694,12,696,12],[701,0,711,0],[701,1,711,1],[701,2,711,2],[701,3,711,3],[701,4,710,4],[701,5,711,5],[705,12,707,12],[712,0,722,0],[712,1,722,1],[712,2,722,2],[712,3,722,3],[712,4,721,4],[712,5,722,5],[716,12,718,12],[723,0,733,0],[723,1,733,1],[723,2,733,2],[723,3,733,3],[723,4,732,4],[723,5,733,5],[727,12,729,12],[734,0,744,0],[734,1,744,1],[734,2,744,2],[734,3,744,3],[734,4,743,4],[734,5,744,5],[737,12,739,12],[745,0,755,0],[745,1,755,1],[745,2,755,2],[745,3,755,3],[745,4,754,4],[745,5,755,5],[749,12,751,12],[756,0,766,0],[756,1,766,1],[756,2,766,2],[756,3,766,3],[756,4,765,4],[756,5,766,5],[760,12,762,12],[767,0,777,0],[767,1,777,1],[767,2,777,2],[767,3,777,3],[767,4,776,4],[767,5,777,5],[770,12,772,12],[778,0,788,0],[778,1,788,1],[778,2,788,2],[778,3,788,3],[778,4,787,4],[778,5,788,5],[782,12,784,12],[789,0,805,0],[789,1,805,1],[789,2,805,2],[789,3,805,3],[789,4,805,4],[789,5,805,5],[795,12,799,12],[806,0,822,0],[806,1,822,1],[806,2,822,2],[806,3,822,3],[806,4,822,4],[806,5,822,5],[812,12,815,12],[823,0,839,0],[823,1,839,1],[823,2,839,2],[823,3,839,3],[823,4,838,4],[823,5,839,5],[830,12,833,12],[840,0,856,0],[840,1,856,1],[840,2,856,2],[840,3,856,3],[840,4,854,4],[840,5,856,5],[847,12,850,12],[855,4,856,4],[857,0,863,0],[857,1,863,1],[857,2,863,2],[857,3,863,3],[857,4,861,4],[857,5,863,5],[858,12,861,12],[862,4,863,4],[864,0,874,0],[864,1,874,1],[864,2,874,2],[864,3,874,3],[864,4,873,4],[864,5,874,5],[867,12,869,12],[875,0,892,0],[875,1,892,1],[875,2,892,2],[875,3,892,3],[875,4,889,4],[875,5,892,5],[881,12,885,12],[890,4,892,4],[893,0,910,0],[893,1,910,1],[893,2,910,2],[893,3,910,3],[893,4,907,4],[893,5,910,5],[899,12,902,12],[908,4,910,4],[911,0,928,0],[911,1,928,1],[911,2,928,2],[911,3,928,3],[911,4,925,4],[911,5,928,5],[916,12,923,12],[926,4,928,4],[929,0,946,0],[929,1,946,1],[929,2,946,2],[929,3,946,3],[929,4,943,4],[929,5,946,5],[935,12,939,12],[944,4,946,4],[947,0,964,0],[947,1,964,1],[947,2,964,2],[947,3,964,3],[947,4,961,4],[947,5,964,5],[954,12,958,12],[962,4,964,4],[965,0,978,0],[965,1,978,1],[965,2,978,2],[965,3,978,3],[965,4,978,4],[965,5,978,5],[969,12,972,12],[979,0,993,0],[979,1,993,1],[979,2,993,2],[979,3,993,3],[979,4,993,4],[979,5,993,5],[984,12,988,12],[994,0,1008,0],[994,1,1008,1],[994,2,1008,2],[994,3,1008,3],[994,4,1008,4],[994,5,1008,5],[1000,12,1003,12],[1009,0,1023,0],[1009,1,1023,1],[1009,2,1023,2],[1009,3,1023,3],[1009,4,1023,4],[1009,5,1023,5],[1014,12,1017,12],[1024,0,1033,0],[1024,1,1033,1],[1024,2,1033,2],[1024,3,1033,3],[1024,4,1025,4],[1024,5,1033,5],[1026,4,1030,4],[1027,12,1031,12],[1031,4,1032,4],[1034,0,1044,0],[1034,1,1044,1],[1034,2,1044,2],[1034,3,1044,3],[1034,4,1043,4],[1034,5,1044,5],[1038,12,1042,12],[1045,0,1061,0],[1045,1,1061,1],[1045,2,1061,2],[1045,3,1060,3],[1045,4,1061,4],[1045,5,1061,5],[1050,12,1054,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2021年11月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（77家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","汇通电子科技（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-21","pH值（无量纲）",7.96,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",35,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞",6e-05,0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.019,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.13,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":49,"d":"49.0"},20,"否",1.45]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.847,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.019,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.65,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",2.61,10,"是","—"]
[2,"惠城区","惠州世一软式线路板有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-29","pH值（无量纲）",6.93,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.04,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.8,"d":"6.80"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.076,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.09,10,"是","—"]
[3,"惠城区","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-19","pH值（无量纲）",6.62,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",3.21,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.26,15,"是","—"]
[4,"惠城区","通元科技（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-20","pH值（无量纲）",7.52,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",54,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",4.57,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.095,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",{"v":2.7,"d":"2.70"},10,"是","—"]
[5,"惠阳区","奥士康精密电路（惠州）有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-21","pH值（无量纲）",6.91,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",35,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.027,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.02,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",7.71,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.175,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.037,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.18,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.28,10,"是","—"]
[6,"惠城区","同健（惠阳）电子有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-20","pH值（无量纲）",6.85,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",3.03,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.091,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.03,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.66,10,"是","—"]
[7,"惠城区","统将（惠阳）电子有限公司","设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-10-20","pH值（无量纲）",6.59,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","","11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总氮",3.97,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.103,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.041,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.23,10,"是","—"]
[8,"仲恺区","惠州市威龙伊高水务有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）","2021-10-19","总氮",{"v":9.1,"d":"9.10"},15,"是","—","","11月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.28,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷",0.06,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.58,2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,40,"是","—",""]
[9,"惠阳区","龙景织带（惠州）有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-21","pH值（无量纲）",7.61,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.3,"d":"6.30"},15,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.092,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L","不得检出","是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.59,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,60,"是","—"]
[10,"博罗县","博罗复扬针织漂染有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-25","pH值",7.59,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.07,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.21,15,"是","—",null,"11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[11,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施出口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）","2021-10-19","化学需氧量",52,60.7,"是","—","","11月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.66,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.92,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"五生化需氧量",11.7,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.49,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硒","0.0004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0049,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":5.2,"d":"5.20"},39.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.98,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.23,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",5,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",16.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.001,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.46,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲醛",0.08,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.07,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"钒","0.01L",0.13,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.98,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锰",0.112,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.045,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.63,5,"是","—"]
[12,"龙门","龙门县金山保家水质净化有限公司","处理设施排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准","2021-10-27","总氮",{"v":7.6,"d":"7.60"},20,"是","—","","11月公布"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.24,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷",0.0072,0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","20L",10000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.14,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",0.11,1,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"总磷",1.35,0.5,"否",{"v":1.7,"d":"1.70"}]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,40,"是","—",""]
[13,"博罗县","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-29","pH值",{"v":7.7,"d":"7.70"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",34,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.02,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.86,15,"是","—",null,"11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.61,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",6,40,"是","—"]
[14,"博罗县","骏达制衣厂（惠州）有限公司","处理设施出水口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-28","pH值",7.02,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",34,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.54,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.58,15,"是","—",null,"11月公布    "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",5,40,"是","—"]
[15,"博罗县","广东中康织绣科技有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-28","pH值（无量纲）",7.55,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,10,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.01,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0128,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"否","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",3,40,"是","—"]
[16,"博罗县","华业工业织造（惠州）有限公司","处理设施出水口","《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-25","pH值（无量纲）",7.73,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,10,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.26,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.00036,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"否","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度（倍）",3,40,"是","—"]
[17,"惠东县"," 惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","执行国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准二者较严值","2021-10-28","悬浮物",35,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.64,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",8.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",36,80,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.31,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.95,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",30,40,"是","—",""]
[18,"惠东县"," 惠东县东进保鲜肉类有限公司","污水间接排放口（入城市污水处理厂）","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准较严值及《肉类加工业水污染物排放标准》GB13457-92表3三级标准","2021-10-12","悬浮物",54,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.51,"6.0-8.5","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",233,500,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.77,"—","—","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.34,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）","1.7×105","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",51.3,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.46,"—","—","—",""]
[19,"惠东县","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1排放标准","2021-10-14","悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",0.006,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.94,10,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.51,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.11,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.07,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.97,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"是","—",""]
[20,"惠东县","惠东县景钧五金制品厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准","2021-10-21","氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.84,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.23,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.79,20,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.67,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"含镍车间口排放口",null,null,"总镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"含铬车间口排放口",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[21,"惠东县","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准","2021-10-14","悬浮物",10,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.57,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.11,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.36,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.08,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"含铬废水排放口",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"含镍废水排放口",null,null,"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[22,"惠东县","惠东县永恒电镀厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准","2021-10-28","悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",0.011,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.11,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.72,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.11,20,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.86,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口",null,null,"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[23,"惠东县","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准及广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准","2021-10-14","悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.33,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.69,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.92,20,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.88,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"含镍废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—"]
[24,"惠东县","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准及广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准","2021-10-14","pH值（无量纲）",8.21,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.61,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.96,20,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）",{"v":0.03,"d":"0.030"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.34,10,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"车间含镍废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准",null,"镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[25,"惠东县","惠东县其峰电镀厂","综合设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-11-01","总镉","0.001L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",14,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.06,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.57,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",28,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.95,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.05,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含铬废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"第一类污染物含镍废水处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015",null,"镍",0.08,0.5,"是","—",""]
[26,"惠东县"," 惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准及广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准","2021-10-14","悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.76,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.21,"6-9","是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.82,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.99,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[27,"惠东县","惠东县西拓食品有限公司","设施出口","广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段三级标准较严值及《肉类加工业水污染物排放标准》GB13457-92表3三级标准","2021-10-28","悬浮物",47,400,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.59,"6.0-8.5","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",265,500,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",11.3,"—","—","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",14.7,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.33,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）","4.8×105","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":66.3,"d":"66"},300,"是","—",""]
[28,"惠东县","惠州特创电子科技有限公司","综合污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准及广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准","2021-10-14","pH值（无量纲）",8.01,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.77,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",1.94,20,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.66,10,"是","—",""]
[{"$nulls":3},"含镍废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1珠三角标准",null,"镍",0.08,0.5,"是","—",""]
[29,"惠东县","惠东县人民医院","设施出口","执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准","2021-10-14","色度(倍)",30,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.0003L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.11,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.42,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,250,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.08,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群","1.2×103",5000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",47,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",7.8,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.16,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.5,"是","—"]
[30,"惠东县","惠州首创水务有限公司","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准中较严标准","2021-11-01","pH值（无量纲）",6.43,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.21,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.71,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.05,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.6,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.92,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",700,1000,"是","—"]
[31,"惠东县","惠东县产业转移工业园区大岭污水处理厂（惠东县北控华基污水项目投资有限公司）","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准中较严标准","2021-11-01","pH值（无量纲）",6.74,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":3,"d":"3.0"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.42,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.6,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.55,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",800,1000,"是","—"]
[32,"惠东县","惠东县平山污水处理厂二期工程项目（惠东县鑫兴达信污水处理有限公司）","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准中较严标准","2021-11-01","pH值（无量纲）",6.88,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.12,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.65,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",1.5,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.72,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群",800,1000,"是","—"]
[33,"惠东县","惠东县平山污水处理厂有限公司","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准中较严标准","2021-11-01","pH值（无量纲）",6.84,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.16,0.5,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.58,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",1.3,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.21,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.72,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",700,1000,"是","—"]
[34,"惠东县","惠东县稔山污水处理有限公司","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准A标准中较严标准","2021-10-18","pH值（无量纲）",6.68,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.55,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.6,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.77,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",800,1000,"是","—"]
[35,"惠东县","惠东县平海污水处理有限公司","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准B标准","2021-10-25","pH值（无量纲）",7.09,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":3,"d":"3.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.41,8,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",{"v":1,"d":"1.0"},100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.53,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",600,10000,"是","—"]
[36,"惠东县","惠东县白花污水处理有限公司","设施出口","执行广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准及国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准B标准","2021-10-12","pH值（无量纲）",6.69,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.17,1,"是","—",null,"11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.61,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总砷",0.9,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.82,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN 个/L）",700,10000,"是","—"]
[37,"惠东县"," 惠东县鸿运昇染厂","设施出口","执行国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2直接排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准","2021-10-14","悬浮物",8,50,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.23,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",30,80,"是","—","","11月公布    惠东监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.11,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.62,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":6,"d":"6.0"},50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",8,40,"是","—",""]
[38,"大亚湾经济技术开发区","惠州合正电子科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1","2021-10-20","总汞","0.00004L",0.005,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},1,"是","—","","11月公布    大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.16,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",{"v":6.9,"d":"6.90"},"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.285,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.33,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—",""]
[39,"博罗县","惠州市沃达义和水质净化有限公司","处理设施总排口","参照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ标准","2021-10-11","氨氮",0.118,2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.4,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",11,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总氮",1.64,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—","—"]
[40,"博罗县","博罗县城污水处理有限公司","处理设施总排口","参照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ标准","2021-10-11","氨氮",0.162,2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.2,0.4,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",10,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总氮",1.75,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—","—"]
[41,"博罗县","博罗县鑫兴达信水务有限公司","处理设施总排口","国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类","2021-10-11","氨氮",0.169,8,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总磷",0.18,0.5,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",13,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类",null,"总氮",1.82,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",20,"是","—","—"]
[42,"博罗县","博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司","处理设施总排口","参照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ标准","2021-10-11","氨氮",0.123,2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",12,40,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总氮",1.51,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—","—"]
[43,"博罗县","博罗县石湾镇生活污水处理厂（一期）","处理设施总排口","参照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ标准","2021-10-11","氨氮",0.128,2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,0.4,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",10,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总氮",2.09,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—","—"]
[44,"博罗县","博罗县石湾镇生活污水处理厂（二期）","处理设施总排口","参照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ标准","2021-10-11","氨氮",0.136,2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,0.4,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"化学需氧量",9,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类",null,"总氮",2.19,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—","—"]
[45,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-10-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","11月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.9,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.43,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.165,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.062,8,"是","—","—"]
[46,"博罗县","东阳（博罗）电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-10-27","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.026,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.5,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.13,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.277,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.457,8,"是","—","—"]
[47,"博罗县","惠州市俊达美电子科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-10-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","11月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.04,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",6.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.52,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.207,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.001,0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",{"v":0.88,"d":"0.880"},10,"是","—","—"]
[48,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-10-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","11月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.049,1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.06,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.153,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.128,10,"是","—","—"]
[49,"博罗县","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-27","pH值（无量纲）",7.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.39,15,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.06,1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[50,"博罗县","金利兴（惠州）制衣有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-28","pH值（无量纲）",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.052,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.56,15,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[51,"博罗县","博罗县港泰印染有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-28","pH值（无量纲）",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.234,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.74,15,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[52,"博罗县","惠州建亿织造有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-09","pH值（无量纲）",8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.121,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.24,15,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[53,"博罗县","博罗县锦湾织造有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-09","pH值（无量纲）",7.5,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.126,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.28,15,"是","—","—","11月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[54,"博罗县","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-09","pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.359,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.19,15,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[55,"博罗县","博罗五达纺织印染有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-09","pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.98,10,"是","—","—","11月公布          博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.99,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.27,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[56,"博罗县","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-09","pH值（无量纲）",7.5,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",31,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.331,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":6.2,"d":"6.20"},15,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[57,"博罗县","骏达制衣厂（惠州）有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-10","pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.747,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.86,15,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[58,"博罗县","广东中康织绣科技有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-11","pH值（无量纲）",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.278,10,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.86,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[59,"博罗县","万合纺织染整（惠州）有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-11-11","pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.3,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.412,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.25,15,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[60,"博罗县","惠州市凌航达科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-11-10","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.17,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.057,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.006,0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.162,15,"是","—","—"]
[61,"博罗县","博罗康佳精密科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-11-11","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.014,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.32,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.11,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",5.97,15,"是","—","—"]
[62,"博罗县","博罗县景科电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-11-11","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.018,0.5,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.88,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.164,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.207,10,"是","—","—"]
[63,"博罗县","惠州市科迪盛科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2021-11-15","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.1,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"总磷",0.03,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.081,10,"是","—","—"]
[64,"博罗县","博罗县惠盛纸业有限公司","处理设施总排口","国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）","2021-11-08","pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",2.7,20,"是","—","—","11月公布           博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,50,"是"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.035,5,"是"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.48,12,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"磷酸盐（以P计）",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,40,"是","—","—"]
[65,"博罗县","惠州新泰美纺织有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2021-10-28","pH值（无量纲）",7.3,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.431,10,"是","—","—","11月公布    博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.12,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度(倍)",2,40,"是","—","—"]
[66,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司经济开发区污水处理厂","污水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准","2021-11-03","pH值（无量纲）",6.9,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.7,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",12.9,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.18,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.39,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017)第二时段标准",null,"化学需氧量",15,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.885,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.4,"是","—",""]
[67,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司","污水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准","2021-11-03","pH值（无量纲）",6.4,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",12.3,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.23,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017)第二时段标准",null,"化学需氧量",13,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.064,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.4,"是","—",""]
[68,"惠阳区","惠州康达英之皇水务有限公司","污水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准","2021-11-03","pH值（无量纲）",7.2,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",12.8,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.26,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017)第二时段标准",null,"化学需氧量",11,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.139,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.4,"是","—",""]
[69,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","污水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准","2021-11-03","pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",12.3,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",2,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.28,1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准",null,"化学需氧量",13,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.075,1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.3,"是","—",""]
[70,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂","污水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准","2021-11-03","pH值（无量纲）",7.9,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.6,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.8,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",4,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.3,"d":"0.30"},1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（CFU/L）","10L",1000,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》(DB44/2050-2017)第二时段标准",null,"化学需氧量",14,40,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.172,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.4,"是","—",""]
[71,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","污水排放口（WS-033)","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-22","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.2,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",37,80,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.042,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.45,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",27,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",9.46,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.845,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.76,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[72,"惠阳区","山河饰品（惠州）有限公司","污水排放口DW003","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-22","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.3,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",42,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌",0.073,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.312,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",3.78,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.17,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.008,0.2,"是","—",""]
[73,"惠阳区","惠州市翔达五金电镀有限公司","WS-117污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-22","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.2,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.011,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.075,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.64,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.618,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.012,0.2,"是","—",""]
[74,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","污水排放口DW009","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-22","总铬","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.1,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",53,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"锌",0.042,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.118,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铁",0.02,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",2.53,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.318,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,0.2,"是","—",""]
[75,"惠阳区","惠州市东方地毯生产有限公司","污水排放口(DT001)","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2021-11-17","pH值（无量纲）",7.3,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",2,40,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2",null,"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.6,20,"是","—",null,"11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.98,15,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）",null,"化学需氧量",26,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.042,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1",null,"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[76,"惠阳区","惠州市永隆电路有限公司","生产废水排放口（WS-160）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-08","镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.9,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",57,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",24,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",11.5,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.62,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准",null,"氨氮",0.496,10,"是","—",""]
[77,"惠阳区","惠州市智恒五金电镀有限公司","污水排放口（WS-046）","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值","2021-11-17","pH值（无量纲）",7.6,"6～9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",33,80,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—","","11月公布    惠阳监测站"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.048,15,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":3.9,"d":"3.90"},20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.486,10,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"铝",0.051,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"锌",0.056,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.01,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":3},"含镍废水预处理排放口",null,null,"镍",0.442,0.5,"是","—",""]