{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":77,"n_cols":13,"rows_kept":77,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,7,3],[2,5,19,5],[2,11,19,11],[3,4,10,4],[11,3,16,3],[12,4,19,4],[20,0,31,0],[20,1,31,1],[20,2,31,2],[20,3,25,3],[20,5,31,5],[20,11,31,11],[21,4,24,4],[26,3,31,3],[27,4,30,4],[32,0,39,0],[32,1,39,1],[32,2,39,2],[32,4,38,4],[32,5,39,5],[32,11,39,11],[32,12,39,12],[34,3,39,3],[40,0,48,0],[40,1,48,1],[40,2,48,2],[40,4,41,4],[40,5,48,5],[40,11,48,11],[40,12,48,12],[42,3,47,3],[43,4,48,4],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,3,53,3],[49,4,53,4],[49,5,53,5],[49,11,53,11],[49,12,53,12],[50,8,51,8],[50,9,51,9],[50,10,51,10],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[54,4,56,4],[54,5,56,5],[54,11,56,11],[54,12,56,12],[54,13,56,13],[57,0,62,0],[57,1,62,1],[57,2,62,2],[57,3,62,3],[57,4,62,4],[57,5,62,5],[57,11,62,11],[57,12,62,12],[57,13,62,13],[63,0,66,0],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,66,3],[63,4,66,4],[63,5,66,5],[63,11,66,11],[64,12,66,12],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,11,69,11],[68,12,70,12],[70,0,76,0],[70,1,76,1],[70,2,76,2],[70,3,76,3],[70,4,76,4],[70,5,76,5],[70,11,76,11],[72,12,74,12]]}
["附件2：                惠州市2021年11月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（10家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾废气处理后排口","广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）","2021-10-20","氟化物",{"v":2.4,"d":"2.40"},3,"是","—","市站暂无能力检测低浓度颗粒物"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）",null,"二氧化硫",9,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",150,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",0.34,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物",{"v":8e-6,"d":"0.000008"},0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":3},"1号线旋窑煤磨废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":3},"1号线旋窑水泥磨废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",10,"—","—"]
[{"$nulls":3},"1号线旋窑窑头废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":3},"2号线旋窑窑尾废气处理后排口","广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）",null,"氟化物",{"v":2.8,"d":"2.80"},3,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013",null,"二氧化硫","<3",100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",255,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",{"v":0.6,"d":"0.60"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物",{"v":1e-5,"d":"0.000010"},0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":3},"2号线旋窑煤磨废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":3},"2号线旋窑水泥磨废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",10,"—","—"]
[{"$nulls":3},"2号线旋窑窑头废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[2,"惠州市","惠州塔牌环保科技有限公司","1号线旋窑窑尾废气处理后排口",null,"2021-10-20","氟化物",2.52,"—","—","—","市站暂无能力检测低浓度颗粒物"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）",null,"二氧化硫",9,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",150,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",0.34,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）",null,"汞及其化合物",{"v":8e-6,"d":"0.000008"},0.05,"是","—"]
[{"$nulls":3},"2号线旋窑窑尾废气处理后排口",null,null,"氟化物",3.06,"—","—","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）",null,"二氧化硫","<3",100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",255,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",{"v":0.6,"d":"0.60"},8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）",null,"汞及其化合物",{"v":1e-5,"d":"0.000010"},0.05,"是","—"]
[3,"惠州市","华润水泥（惠州）有限公司","煤磨废气处理后排口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）","2021-10-21","颗粒物","<20",20,"—","—","市站暂无能力检测低浓度颗粒物","11月公布"]
[{"$nulls":3},"窑头废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20","—","—","—"]
[{"$nulls":3},"窑尾废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","<3",100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",220,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物",1.4e-5,0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨","0.25L",10,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）",null,"氟化物",2.77,3,"是","—"]
[4,"龙门县","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线旋窑煤磨废气处理后排口","国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013","2021-10-26","颗粒物","<20",20,"—","—","市站暂无能力检测低浓度颗粒物","11月公布      "]
[{"$nulls":3},"B线水泥磨废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",10,"—","—"]
[{"$nulls":3},"B线旋窑窑尾废气处理后排口",null,null,"氟化物",2.32,"—","—","—"]
[{"$nulls":4},"国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013",null,"氮氧化物",139,320,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",11,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[{"$nulls":6},"汞及化合物",{"v":1.6e-5,"d":"0.000016"},0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨",0.37,10,"是","—"]
[{"$nulls":3},"B线旋窑窑头废气处理后排口",null,null,"颗粒物","<20",20,"—","—"]
[5,"仲恺区","惠州宝柏包装有限公司","气-03废气排放口","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010","2021-11-16","苯","0.01L",1,"是","—",null,"11月公布 "]
[{"$nulls":6},"甲苯","0.01L",15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯",0.04]
[{"$nulls":6},"总VOCS",0.87,120,"是","—"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃",177,"—","—","—"]
[6,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾汇利日用制品有限公司","印刷废气排放口2","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010)表2（第二时段）","2021.11.9","苯",0.005,1,"是","—",null,"11月公布\n大亚湾站"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.011,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"VOCs",10.87,80,"是","—"]
[7,"大亚湾经济技术开发区","广东科翔电子科技股份有限公司","电镀废气排放口QG11319-1","《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)表5标准限值","2021.11.19","硫酸雾","0.2L",30,"是","—",null,"11月公布\n大亚湾站"]
[{"$nulls":6},"氯化氢","0.2L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","0.07L",200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化氢","0.002L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬酸雾",0.006,0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.77,7,"是","—"]
[8,"惠城区","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","有机废气处理后排放口(FQ-12124)","硫酸雾评价标准执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中表5的排放限值，其余项目评价标准执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010表2凹版印刷第Ⅱ时段排放限值。","2021-11-05","硫酸雾","<5",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯","<0.01",1,"是","—",null,"11月公布\n惠城区站"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.32,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",1.42,120,"是","—"]
[9,"惠城区","惠州市旭辉塑料彩印有限公司","DA001有机废气排放口","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表2","2021-10-26","苯","<0.004",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",0.042,15,"是","—",null,"11月公布\n惠城区站"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",16.3,120,"是","—"]
[10,"惠城区","惠州广惠能源有限公司","2号炉总排口（DA002)","《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014)表4的排放限值","2021-11-23","二氧化硫",10,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",67,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳","<3",100,"是","—",null,"11月公布\n惠城区站"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",6,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铅（以铬+锰+钴+镍+铜+砷+锑+铅计）","<0.0003",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉、铊（以镉+铊计）","<0.00008",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",5e-6,0.05,"是","—"]