{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[7,6,10,6],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[11,6,14,6],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[15,5,18,5],[15,6,18,6],[16,9,17,9],[16,10,17,10],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,5,22,5],[19,6,22,6],[20,9,21,9],[20,10,21,10],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[23,5,26,5],[23,6,26,6],[27,0,30,0],[27,1,30,1],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[27,5,30,5],[27,6,30,6],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[31,4,34,4],[31,5,34,5],[31,6,34,6],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,5,38,5],[35,6,38,6],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[39,6,42,6],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,5,46,5],[43,6,46,6],[47,0,50,0],[47,1,50,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[47,4,50,4],[47,5,50,5],[47,6,50,6],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[51,2,54,2],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[51,5,54,5],[51,6,54,6]]}
["附件5               惠州市2021年11月固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（13家）"]
["序号","企业名称","县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"胜华电子（惠阳）有限公司","惠城区","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）","表2凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）（第二时段）最高允许排放浓度","2021.10.26","DA001有机废气排放口","苯","0.004L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.025,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯","0.009L"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",22.8,120,"是"]
[2,"惠州市旭辉塑料彩印有限公司","惠城区","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）","表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）（第二时段）最高允许排放浓度","2021.10.26","DA001有机废气排放口","苯","0.004L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.037,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯","0.009L"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",16.3,120,"是"]
[3,"丰林亚创（惠州）人造板有限公司","惠城区","广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2021.10.25","DA003有机废气排口","苯",0.013,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.012,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯","0.009L",70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",{"v":2.8,"d":"2.80"},120,"是"]
[4,"同健（惠阳）电子有限公司","惠城区","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）","表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）（第二时段）最高允许排放浓度","2021.10.26","DA011有机废气排放口","苯",0.007,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.023,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.015]
[{"$nulls":7},"总VOCs",2.95,120,"是"]
[5,"统将（惠阳）电子有限公司","惠城区","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）","表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）（第二时段）最高允许排放浓度","2021.10.26","DA009有机废气排放口","苯","0.004L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.045,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯","0.009L"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",11.8,120,"是"]
[6,"南亚塑胶工业（惠州）有限公司","博罗县","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2","2021.10.26","合成皮厂五课处理机废气排气筒（处理后）（FQ-01288）","总VOCs",0.22,"—","—"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0016,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯","0.0005L",40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0517,70,"是"]
[7,"广东省博罗县园洲勤达印务有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2021.10.28","生产车间有机废气排气筒（处理后）（FQ-00845）","总VOCs",0.26,80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0101,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",{"v":0.025,"d":"0.0250"},"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.1455,15,"是"]
[8,"南亚电子材料（惠州）有限公司","博罗县","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2","2021.10.26","回收区吸附槽有机废气排放口（FQ-01250）","总VOCs",0.44,"—","—"]
[{"$nulls":7},"苯",{"v":0.004,"d":"0.0040"},12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.0044,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0206,70,"是"]
[9,"博罗石湾精致印刷制本有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2021.10.26","印刷车间有机废气排放口（处理后）（FQ-01463）","总VOCs",{"v":0.2,"d":"0.20"},80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",{"v":0.024,"d":"0.0240"},1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0399,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0443,15,"是"]
[10,"隆发鞋业（惠州）有限公司","博罗县","《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44 /817-2010)","表1","2021.10.21","生产车间有机废气排气筒（处理后）(FQ-01542)","总VOCs",0.38,40,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0009,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0861,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.2388,15,"是"]
[11,"惠州市汇星印刷有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2021.10.28","印刷车间有机废气排气筒（处理后）（FQ-01188）","总VOCs",0.83,80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.4963,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0379,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.1251,15,"是"]
[12,"华通电脑（惠州）有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2021.10.20","印刷车间有机废气排放口（FQ-02809）","总VOCs",0.07,120,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0052,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0132,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0351,15,"是"]
[13,"惠州左右家私有限公司","博罗县","《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)","表1","2021.10.19","喷漆车间废气排气筒（处理后）(FQ-03790)","总VOCs",0.65,30,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0038,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.3644,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.4103,20,"是"]