{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":13,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[9,12,11,12],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5],[27,12,31,12],[40,0,58,0],[40,1,58,1],[40,2,58,2],[40,3,58,3],[40,4,58,4],[40,5,58,5],[47,12,50,12],[59,0,68,0],[59,1,68,1],[59,2,68,2],[59,3,68,3],[59,4,67,4],[59,5,68,5],[63,12,67,12],[69,0,89,0],[69,1,89,1],[69,2,89,2],[69,3,89,3],[69,4,89,4],[69,5,89,5],[76,12,81,12],[90,0,105,0],[90,1,105,1],[90,2,105,2],[90,3,105,3],[90,4,105,4],[90,5,105,5],[97,12,102,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2022年2月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（6家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市旭升电镀厂有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-01-10","pH值（无量纲）",7.37,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.92,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.77,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.84,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.058,0.5,"是","—",null,"2月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.016,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.014,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.006,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.046,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",0.29,10,"是","—"]
[2,"惠州市","俊杰电子（惠州）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-01-11","pH值（无量纲）",7.67,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.47,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—",null,"2月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.217,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",1.52,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.194,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.272,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.055,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",0.13,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2022-01-10","pH值（无量纲）",6.69,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.46,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.15,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",7.47,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.003,0.2,"是","—",null,"2月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.081,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.18,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.16,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.235,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.013,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.216,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州南旋毛织厂有限公司","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-01-17","pH值（无量纲）",7.21,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.24,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",0.6,20,"是","—",null,"2月公布     惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.94,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",5,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"依据原环保部2015年第41号公告要求，六价铬、苯胺类执行国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[5,"大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","处理设施总排口","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《合成树脂工业排放标准》（GB31572-2015）表1","2022-01-20","pH值",7.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",51,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",18,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.02L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",1,"是","—",null,"2月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.54,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.44,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.005L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.004,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,1,"是","—"]
[6,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施总排口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物排放限值、广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《硫酸工业污染物排放标准标准》（GB26132-2010）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）","2022-02-22","pH值",7.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",{"v":36,"d":"36.0"},69.431,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.686,8.629,"是","—",null,"2月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.02,27.416,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",4.999,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,52.877,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.009,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.14,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,40,"是","—"]