{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":13,"n_cols":19,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,17],[1,5,1,17],[3,18,5,18],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[7,18,9,18],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,18,11,18],[11,0,11,2],[12,0,12,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：                惠州市2022年3月生活垃圾处理企业废水监测结果（3家）"]
[{"$nulls":5},"单位:毫克/升（除PH值无量纲，粪大肠菌群为MPN/L，色度为倍外）"]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","悬浮物","化学需氧量","五日生化需氧量","氨氮","总氮","总磷","总铬","六价铬","砷","镉","铅","汞","粪大肠菌群","色度"]
["钰华朗生态技术服务（惠州）有限公司（惠城区垃圾填埋场）","2022-02-15","渗滤液废水排放口",5.74,6,8,1.1,0.18,13.1,0.02,"0.01L","0.004L",0.0003,"0.002L","0.025L","0.00004L",800,2,"3月公布"]
["评价",null,null,"偏酸0.26个单位","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,100,30,25,40,{"v":3,"d":"3.0"},0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["企业名称","监测日期","监测点位","pH值","悬浮物","化学需氧量","五日生化需氧量","氨氮","总氮","总磷","总铬","六价铬","砷","镉","铅","汞","粪大肠菌群","色度"]
["广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理站）","2022-02-18","渗滤液废水排放口",7.73,7,"4L","0.5L",{"v":3.2,"d":"3.20"},3.41,0.01,"0.01L","0.004L","0.0003L","0.002L","0.025L","0.00004L","20L",2,"3月公布"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,90,20,10,40,0.5,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]
["惠东县垃圾填埋场","2022-02-11","渗滤液废水排放口",6.18,8,4,0.6,1.41,5.52,0.07,"0.01L","0.004L",0.0012,"0.002L","0.025L","0.00004L","20L",2,"3月公布"]
["评价",null,null,"达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标","达标"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008、广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001",null,null,"6—9",30,90,20,10,40,3,0.1,0.05,0.1,0.01,0.1,0.001,10000,40]