{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":107,"n_cols":13,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[3,12,5,12],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,3,11,3],[7,4,11,4],[7,5,11,5],[8,12,10,12],[12,0,30,0],[12,1,30,1],[12,2,30,2],[12,3,30,3],[12,4,30,4],[12,5,30,5],[18,12,21,12],[31,0,49,0],[31,1,49,1],[31,2,49,2],[31,3,49,3],[31,4,48,4],[31,5,49,5],[38,12,43,12],[50,0,68,0],[50,1,68,1],[50,2,68,2],[50,3,68,3],[50,4,67,4],[50,5,68,5],[57,12,61,12],[69,0,87,0],[69,1,87,1],[69,2,87,2],[69,3,87,3],[69,4,87,4],[69,5,87,5],[76,12,81,12],[88,0,106,0],[88,1,106,1],[88,2,106,2],[88,3,106,3],[88,4,105,4],[88,5,106,5],[95,12,99,12]]}
["惠州市2022年4月重点排污企业废水监测结果表（7家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市汝湖肉联厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2022-02-23","pH值（无量纲）",7.16,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",400,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.7,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","0.06L",60,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市惠城区肉联厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2022-03-10","pH值（无量纲）",7.61,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",162,400,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",410,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",79,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类",2.43,60,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州德贝辰电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2022-03-21","pH值（无量纲）",7.45,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.07,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",5.92,10,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.032,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.12,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.438,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.163,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州市圣丰线路板制造有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-03-21","pH值（无量纲）",7.15,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.68,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.24,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.006L",0.5,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.251,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",0.26,10,"是","—"]
[5,"惠州市","惠州奔达电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-03-22","pH值（无量纲）",7.19,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.24,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.026,0.5,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.057,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.478,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",0.46,10,"是","—"]
[6,"惠州市","惠州市和信达线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2022-03-29","pH值（无量纲）",7.02,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.39,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.19,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.28,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.001L",0.2,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铜",0.119,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.045,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[7,"惠州市","惠州市正兴电子科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-03-29","pH值（无量纲）",7.55,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.3,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.047,0.5,"是","—",null,"4月公布       惠城区监测站"]
[{"$nulls":6},"铁",0.21,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.304,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.006,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.029,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮",3.66,10,"是","—"]