{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["5月","10月"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"5月","index":0,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,11,5,11],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,11,9,11]]}
["附件2：                惠州市2022年5月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（2 家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[2,"惠东县","惠东县闽龙新型墙体建材有限公司","DA001\n窑炉废气排放口","二氧化硫参照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单（生态环境部公告2020年第71号）限值执行；其余参照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业限值执行。","2022-05-31","二氧化硫",97,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",180,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",17.1,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.76,3,"是","—"]
[3,"惠东县","惠州市吉之龙建设发展有限公司","DA001\n隧道窑废气排放口","二氧化硫参照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单（生态环境部公告2020年第71号）限值执行；其余参照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2新建企业限值执行。","2022-05-31","二氧化硫",92,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",171,200,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",14.5,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.12,3,"是","—"]

{"sheet":"10月","index":1,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,11,6,11],[7,0,11,0],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,3,11,3],[7,4,11,4],[7,5,11,5],[7,11,11,11]]}
["附件2：                惠州市2022年10月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（2 家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[15,"惠东县","广东惠州平海发电厂有限公司","1#锅炉\n废气排放口","颗粒物排放浓度≤10mg/m3、二氧化硫排放浓度≤35mg/m3、氮氧化物排放浓度50mg/m3；汞及其化合物参照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表二大气污染物特别排放限值序号1燃煤锅炉限值；林格曼黑度参照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值中序号4燃烧锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃气机轮组的限值执行。","2022-10-31","林格曼黑度（级）",1,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",10,35,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",34,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",8.7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","2.8×10-5",0.03,"是","—"]
[16,"惠东县","光大环保能源（惠东）有限公司","1#废气排放口","一氧化碳、二氧化硫、氨氮化物、颗粒物参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB-18485-2014）标准限值执行；汞及其化合物参照欧盟2010标准中测定均值标准要求执行。","2022-10-31","二氧化硫",6,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",144,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",7.9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞及其化合物","1.7×10-5",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳","＜3",100,"是","—"]