{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["重金属废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"重金属废水","index":0,"n_rows":150,"n_cols":13,"rows_kept":150,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5],[40,0,58,0],[40,1,58,1],[40,2,58,2],[40,3,58,3],[40,4,57,4],[40,5,58,5],[59,0,66,0],[59,1,66,1],[59,2,66,2],[59,3,66,3],[59,5,66,5],[60,4,66,4],[67,0,74,0],[67,1,74,1],[67,2,74,2],[67,3,74,3],[67,4,71,4],[67,5,74,5],[72,4,74,4],[75,0,82,0],[75,1,82,1],[75,2,82,2],[75,3,82,3],[75,4,79,4],[75,5,82,5],[80,4,82,4],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[83,2,90,2],[83,3,90,3],[83,4,87,4],[83,5,90,5],[89,4,90,4],[91,0,98,0],[91,1,98,1],[91,2,98,2],[91,3,98,3],[91,4,97,4],[91,5,98,5],[99,0,106,0],[99,1,106,1],[99,2,106,2],[99,3,106,3],[99,4,103,4],[99,5,106,5],[105,4,106,4],[107,0,114,0],[107,1,114,1],[107,2,114,2],[107,3,114,3],[107,4,113,4],[107,5,114,5],[115,0,122,0],[115,1,122,1],[115,2,122,2],[115,3,122,3],[115,4,121,4],[115,5,122,5],[123,0,130,0],[123,1,130,1],[123,2,130,2],[123,3,130,3],[123,4,129,4],[123,5,130,5],[131,0,149,0],[131,1,149,1],[131,2,149,2],[131,3,149,3],[131,4,148,4],[131,5,149,5]]}
["惠城区2022年5月重点源废水监督性监测结果表（13家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","统将（惠阳）电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2022-04-26","pH值（无量纲）","—",7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.88,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.067,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",0.016,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.12,10,"是","—"]
[2,"惠州市","同健（惠阳）电子有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-04-26","pH值（无量纲）","—",6.77,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",27,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",13.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.49,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.25,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.003,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.178,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.407,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—",0.016,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",{"v":0.05,"d":"0.050"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",5.69,10,"是","—"]
[3,"惠州市","柏承电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-04-24","pH值（无量纲）","—",7.47,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",17,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.65,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.15,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.26,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.016,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",1.53,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.06,10,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州市梅湖水质净化中心（惠州市南方水务有限公司）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-09","pH值","—",6.95,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":4},"梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权协议补充协议中规定的标准",null,"悬浮物","—","4L",8.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",6,19.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",{"v":1,"d":"1.0"},9.8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.16,4.9,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",11.2,13.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.11,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",74,1000,"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市深水金山污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-17","pH值","—",6.29,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.9,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",11.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",10,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1水污染物排放浓度限值",null,"化学需氧量","—",5,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},"2.0（4.0）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.4,"是","—"]
[6,"惠州市","惠州水务集团碧源环境科技有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-17","pH值","—",6.84,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",8.15,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",10,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1水污染物排放浓度限值",null,"化学需氧量","—",5,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.07,"2.0（4.0）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.33,0.4,"是","—"]
[7,"惠州市","惠州市马安生活污水处理厂一期","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2022-05-17","pH值","—",6.82,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",4.54,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",7,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准",null,"氨氮","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.18,0.4,"是","—"]
[8,"惠州市","惠州市清源污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-17","pH值","—",6.64,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",{"v":2,"d":"2.0"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.08,"5（8）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",7.44,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.26,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",10,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",12,40,"是","—"]
[9,"惠州市","惠州市第五污水处理有限公司（第一期）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准","2022-05-09","pH值","—",{"v":6.9,"d":"6.90"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.3,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",9.98,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",10,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",9,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准",null,"氨氮","—",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.21,0.4,"是","—"]
[10,"惠州市","惠州市第五污水处理有限公司（第二期）","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-09","pH值","—",{"v":6.9,"d":"6.90"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.7,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.08,"5（8）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",10.1,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.21,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",10,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",10,40,"是","—"]
[11,"惠州市","惠州市广业环保有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-09","pH值","—",6.79,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",{"v":1,"d":"1.0"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.61,"5（8）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",10.8,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.16,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—",190,1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",7,40,"是","—"]
[12,"惠州市","惠州市第四污水处理有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准","2022-05-17","pH值","—",7.67,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.1,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.11,"5（8）","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",7.22,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.16,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","—","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"化学需氧量","—",5,40,"是","—"]
[13,"惠州市","惠州市百明珲精密部件有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-05-23","pH值（无量纲）","—",6.84,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.64,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.32,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.03,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.232,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.14,10,"是","—"]