{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件3","index":0,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,6,0],[2,1,13,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,13,6,13],[2,14,6,14],[7,0,9,0],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,13,9,13],[7,14,9,14],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[12,0,13,0],[12,2,13,2],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,14,13,14]]}
["附件2：                惠州市2022年6月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","折算浓度","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","废气流量（m3/h）","工况负荷(%)"]
[1,"大亚湾经济技术开发区","惠州宇新化工有限责任公司","废酸回收装置废气排气筒","《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）","2022.6.13","颗粒物","——","1.0L",20,"是","—",null,9916,100]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","——","3L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","——",49,100,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫酸雾","——","0.2L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃","——",4.03,120,"是","—"]
[2,null,"惠州大亚湾汇利日用制品有限公司","印刷废气排放口","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）","2022.6.16","苯","——","0.01L",1,"是","—",null,16895,100]
[{"$nulls":6},"VOCs","——",5.4,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计","——",3.25,15,"是","—"]
[3,null,"惠州市宙邦化工有限公司","有机废气排放口","《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）","2022.6.16","苯","——",0.01,1,"是","—",null,22781,100]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计","——",0.01,20,"是","—"]
[4,null,"惠州弗迪电池有限公司（一期工业园区）","粉尘废气排放口","《电池工业污染物物排放标准》（GB30484-2013）","2022.6.22","颗粒物","——",8.3,30,"是","—",null,1886,100]
[{"$nulls":3},"有机废气排放口",null,null,"非甲烷总烃","——",3.08,50,"是","—",null,8517]