{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":6,"n_cols":13,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,5,5,5],[4,4,5,4],[4,12,5,12]]}
["附件2：                惠州市2022年8月重点排污企业（废气重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","DA090 有机废气排放口 15","《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 中大气污染物排放限值的 50%","2022-08-27","非甲烷总烃",20.8,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段限值的50%",null,"总VOCs",2.85,60,"是","—","—","9月公布"]
[{"$nulls":4},"《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段限值",null,"苯","0.010L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"甲苯与二甲苯合计",1.993,15,"是","—","—"]