{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":377,"n_cols":13,"rows_kept":377,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,12,0],[2,1,12,1],[2,2,12,2],[2,3,12,3],[2,5,12,5],[3,4,12,4],[13,0,23,0],[13,1,23,1],[13,2,23,2],[13,3,23,3],[13,5,23,5],[14,4,23,4],[24,0,34,0],[24,1,34,1],[24,2,34,2],[24,3,34,3],[24,5,34,5],[25,4,34,4],[35,0,53,0],[35,1,53,1],[35,2,53,2],[35,3,53,3],[35,4,37,4],[35,5,53,5],[38,4,46,4],[47,4,53,4],[54,0,68,0],[54,1,68,1],[54,2,68,2],[54,3,68,3],[54,4,68,4],[54,5,68,5],[69,0,82,0],[69,1,82,1],[69,2,82,2],[69,3,82,3],[69,4,82,4],[69,5,82,5],[83,0,97,0],[83,1,97,1],[83,2,97,2],[83,3,97,3],[83,4,97,4],[83,5,97,5],[98,0,111,0],[98,1,111,1],[98,2,111,2],[98,3,111,3],[98,4,111,4],[98,5,111,5],[112,0,128,0],[112,1,128,1],[112,2,128,2],[112,3,128,3],[112,4,128,4],[112,5,128,5],[129,0,139,0],[129,1,139,1],[129,2,139,2],[129,3,139,3],[129,4,131,4],[129,5,139,5],[132,4,139,4],[140,0,158,0],[140,1,158,1],[140,2,158,2],[140,3,158,3],[140,4,151,4],[140,5,158,5],[152,4,158,4],[159,0,177,0],[159,1,177,1],[159,2,177,2],[159,3,177,3],[159,4,161,4],[159,5,177,5],[162,4,170,4],[171,4,177,4],[178,0,188,0],[178,1,188,1],[178,2,188,2],[178,3,188,3],[178,5,188,5],[179,4,188,4],[189,0,202,0],[189,1,202,1],[189,2,202,2],[189,3,202,3],[189,4,202,4],[189,5,202,5],[203,0,221,0],[203,1,221,1],[203,2,221,2],[203,3,221,3],[203,4,205,4],[203,5,221,5],[206,4,214,4],[215,4,221,4],[222,0,240,0],[222,1,240,1],[222,2,240,2],[222,3,240,3],[222,4,224,4],[222,5,240,5],[225,4,233,4],[234,4,240,4],[241,0,255,0],[241,1,255,1],[241,2,255,2],[241,3,255,3],[241,4,255,4],[241,5,255,5],[256,0,272,0],[256,1,272,1],[256,2,272,2],[256,3,272,3],[256,4,272,4],[256,5,272,5],[273,0,288,0],[273,1,288,1],[273,2,288,2],[273,3,288,3],[273,4,288,4],[273,5,288,5],[289,0,299,0],[289,1,299,1],[289,2,299,2],[289,3,299,3],[289,4,291,4],[289,5,299,5],[294,4,299,4],[300,0,308,0],[300,1,308,1],[300,2,308,2],[300,3,308,3],[300,4,301,4],[300,5,308,5],[302,4,308,4],[309,0,317,0],[309,1,317,1],[309,2,317,2],[309,3,317,3],[309,4,311,4],[309,5,317,5],[313,4,316,4],[318,0,336,0],[318,1,336,1],[318,2,336,2],[318,3,336,3],[318,4,320,4],[318,5,336,5],[321,4,329,4],[330,4,336,4],[337,0,347,0],[337,1,347,1],[337,2,347,2],[337,3,347,3],[337,5,347,5],[338,4,347,4],[348,0,360,0],[348,1,360,1],[348,2,360,2],[348,3,360,3],[348,4,360,4],[348,5,360,5],[361,0,369,0],[361,1,369,1],[361,2,369,2],[361,3,369,3],[361,5,369,5],[363,4,369,4],[370,0,376,0],[370,1,376,1],[370,2,376,2],[370,3,376,3],[370,5,376,5],[372,4,376,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：                惠州市2022年9月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市择智电子有限公司","DW002 生产废水总排口","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-09-02","氨氮",2.32,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.64,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[2,"惠阳区","惠州建富科技电子有限公司","DW002 生产废水总排放口","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-09-02","氨氮",0.292,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.18,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[3,"惠阳区","惠州建发科技电子有限公司","WS-145 污水排放口","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-09-02","氨氮",0.234,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",6.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.33,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[4,"惠阳区","惠州市金田沃达水质净化有限公司","DW001 废水总排口","《淡水河、石马河流域水污染物排放限制》（DB44/2050-2017）表1中第二时段标准限值","2022-09-02","化学需氧量",12,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.176,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.29,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",{"v":7,"d":"7.0"},"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","1.4×102",1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.1,10,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.63,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 2 限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.01L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0006,"d":"0.00060"},0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0004,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[5,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","DW003 综合废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-05","氨氮",10.7,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.9,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.79,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.14,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.23,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",1.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.14,0.5,"是","—","—"]
[6,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","DW003 综合废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-05","氨氮",0.363,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.63,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.0185,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[7,"惠阳区","山河饰品（惠州）有限公司 ","DW003 综合废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-05","氨氮",0.168,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.4,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.22,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.27,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[8,"惠阳区","惠州市长和五金电子有限公司","DW003 综合排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-05","氨氮",1.81,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",32,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.32,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.32,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[9,"惠阳区","惠阳伊华时尚首饰有限公司","DW001 污水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-06","氨氮",0.138,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.12,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.19,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"铜",0.31,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.009,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.0752,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[10,"惠阳区","龙景织带（惠州）有限公司","DW001 废水排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）中表 1 标\n准限值","2022-09-06","氨氮",0.061,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表 2 直接排\n放限值",null,"pH值(无量纲)",7.5,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.28,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.2,20,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类化合物","未检出","不得检出","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化氯","0.09L",0.5,"是","—","—"]
[11,"惠阳区","惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司","DW001 综合废水排放口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 1 一级标准 B 类限值","2022-09-06","氨氮",{"v":0.13,"d":"0.130"},8,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.8,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,20,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.29,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",70,10000,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 2 限值",null,"总铬",0.005,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0003,"d":"0.00030"},0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0008,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[12,"惠阳区","惠州市同方水务有限公司\n新圩镇长布污水处理厂","DW001 废水总排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放限制》（DB44/2050-2017）表1中第二时段标准限值","2022-09-06","化学需氧量",11,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.412,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.39,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","20L",1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.9,10,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.062,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.43,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 2 限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.018,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0003,"d":"0.00030"},0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[13,"惠阳区","惠州市惠阳爱特电子有限公司","DW002 污水排放口","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-09-07","氨氮",1.25,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.3,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",19.7,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.18,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.06,0.5,"是","—","—"]
[14,"惠阳区","惠州市惠阳区坑塘电镀厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂","DW003 污水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值","2022-09-07","氨氮",0.154,8,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.05,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.17,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.1,"是","—","—"]
[15,"惠阳区","惠州市深惠同方水务有限公司（惠阳区新圩镇屯梓河污水处理设施）","DW001 废水总排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放限制》（DB44/2050-2017）表1中第二时段标准限值","2022-09-07","化学需氧量",7,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.352,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.26,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.3,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",5,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.9,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.61,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 2 限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0002,"d":"0.00020"},0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0013,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[16,"惠阳区","惠州市深惠同方水务有限公司（惠阳区新圩镇丁山河污水处理设施）","DW001 废水总排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放限制》（DB44/2050-2017）表1中第二时段标准限值","2022-09-08","化学需氧量",13,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.54,"d":"0.540"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类",0.75,1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.1,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.66,15,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中\n表 2 限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",{"v":0.0004,"d":"0.00040"},0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0007,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[17,"惠阳区","惠州健鸿电镀有限公司","DW003 污水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-08","氨氮",0.042,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.62,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"铜",0.17,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.21,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.005,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—","—"]
[18,"惠阳区","惠州市弘国五金制品有限公司","DW003 污水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-08","氨氮",0.162,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.5,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.27,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.32,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.03L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.0698,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[19,"惠阳区","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","DW003 综合废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-08","氨氮",0.244,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.6,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.8,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.062,"d":"0.0620"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[20,"惠阳区","惠州市东方地毯生产有限公司","DW001 废水总排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）中表 1纺织染整标准限值","2022-09-15","氨氮",0.514,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 第二时段一级标准限值",null,"色度（倍）",8,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表 1 直接排放限值",null,"苯胺类化合物","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表 2 直接排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.28,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.4,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物",0.02,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化氯","0.09L",0.5,"是","—","—"]
[21,"惠阳区","惠州市惠阳区肉类联合加工厂","DW001 综合废水排放口","惠阳第二污水处理厂接管标准","2022-09-15","总氮",{"v":14,"d":"14.0"},35,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":1.4,"d":"1.40"},4,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《肉类加工工业污染物排放标准》（GB 13457-92）中表 3畜类屠宰加工一级标准限值",null,"pH值(无量纲)",8.4,"6-8.5","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.7,30,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.32,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总大肠菌群（个/L）",22,5000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,60,"是","—","—"]
[22,"惠阳区","惠州市惠阳区金润达实业有限公司","DW001\n水洗废水排放口","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）中表 1 标\n准限值","2022-09-15","氨氮",1.38,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.13,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB\n44/26-2001）表 4 第二时段一级标准限值",null,"色度（倍）",3,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表 2 直接排\n放限值",null,"pH值(无量纲)",8.1,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.03,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",13.6,20,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"无评价标准限值",null,"溶解性固体",79,"—","—","—","—"]
[23,"惠阳区","惠州市长润沃达水质净化有限公司","废水总排放口 DW001","《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值","2022-09-15","化学需氧量",6,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.424,1.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.2,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",3,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）",20,1000,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":3,"d":"3.0"},10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",0.5,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.74,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放限制》（GB18918-2002）表2限值",null,"六价铬","0.004L",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.006,0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.001L",0.01,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.010L",0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00037,0.001,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—","—"]
[24,"惠阳区","汇通电子科技（惠州）有限公司","DW001 废水总排放口","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2022-09-20","氨氮",0.491,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.9,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.12,20,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[25,"惠阳区","惠州市智恒五金电镀有限公司","DW003 综合废水排放口","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2022-09-21","氨氮",2.39,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.4,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,80,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.1,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.12,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",5,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.15,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.05L",0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.44,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.15,"d":"0.150"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—"]
[26,"惠阳区","伯恩精密（惠州）有限公司","工业污水排放口 1\nDW001","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 中一级 A 标准限值","2022-09-21","总氮",9.05,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值",null,"悬浮物",7,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》\n（GB 3838-2002）中 V 类水质标准",null,"总磷",0.22,0.4,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",7.8,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,40,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",8.2,10,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.88,{"v":2,"d":"2.0"},"否",0.44,"—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.13,1.5,"是","—","—"]
[27,"惠阳区","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","综合废水排放口 DW001","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 1 中一级 A 标准限值","2022-09-21","总氮",2.44,15,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值",null,"悬浮物",6,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水标准限值",null,"pH值(无量纲)",7.7,"6～9","是","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,30,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.07,1.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.25,0.3,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",0.5,"是","—","—"]