{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["5月","6月","7月","8月","9月","10月"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"5月","index":0,"n_rows":410,"n_cols":13,"rows_kept":410,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,11,3,11],[11,12,13,12],[31,12,33,12],[42,12,59,12],[60,12,77,12],[78,12,95,12],[96,12,113,12],[114,12,131,12],[132,12,149,12],[159,12,161,12],[170,12,178,12],[200,12,210,12],[224,12,241,12],[242,12,259,12],[263,12,266,12],[273,12,275,12],[285,12,291,12],[301,12,304,12],[311,12,313,12],[324,12,328,12],[341,12,344,12],[356,12,358,12],[367,12,369,12],[389,12,392,12],[409,12,412,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年5月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠州亮信五金制品有限公司","总排口","参照广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1排放限值执行。","2022-05-31","化学需氧量",20,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.02,15,"是","—"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":23}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":12},"9月公布"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":12},"9月公布    "]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":12},"9月公布     博罗监测站"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":12},"9月公布     博罗监测站"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":12},"9月公布            博罗监测站"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":12},"9月公布     大亚湾监测站"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":12},"9月公布     惠城区监测站"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":12},"9月公布     惠城区监测站"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":12},"9月公布     惠城区监测站"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":12},"9月公布     惠城区监测站"]

{"sheet":"6月","index":1,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[2,11,6,11],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,12,9,12],[9,0,17,0],[9,1,17,1],[9,2,17,2],[9,3,17,3],[9,4,17,4],[9,5,17,5],[9,11,16,11],[18,0,27,0],[18,1,27,1],[18,2,27,2],[18,3,27,3],[18,4,27,4],[18,5,27,5],[18,11,27,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年6月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（4家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠东县北控华基污水项目投资有限公司","DW001\n污水处理厂排放口","参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A级标准限值及《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值执行。","2022-06-07","化学需氧量",{"v":6,"d":"6.00"},40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.646,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.66,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",{"v":7,"d":"7.0"},"6-9","是","—"]
[2,"惠东县","惠东县东进保鲜肉类有限公司","DW001\n综合废水间接排放口","参照《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）表3的三级标准限值及《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准较严者执行。","2022-06-14","化学需氧量",46,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.6,"6.0-8.5","是","—"]
[3,"惠东县","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口DW001","参照《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）表3的三级标准限值及《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准较严者执行。","2022-06-30","pH值",7.1,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",18,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",64,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"大肠菌群数\n（总大肠菌群）","1.1×104","/","是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",20.4,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",7.18,"/","是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",32.7,"/","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":43,"d":"43.0"},"/","是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",26.3,60,"是","—"]
[4,"惠东县","惠东县建祥电子科技有限公司","DW002\n总废水排放口","总磷、氨氮参照广东省《水污染物排放限值》DB 44/26-2001第二时段一级标准执行，其余参照广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1 珠三角标准执行。","2022-06-30","pH值",6.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",32,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":1,"d":"1.00"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.08,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.94,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","＜0.05",0.5,"是","—"]

{"sheet":"7月","index":2,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,10,5],[2,11,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年7月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","志升企业（惠东）有限公司","DW001\n生产废水排放口","参照广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准执行。","2022-07-05","pH值",6.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",59,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"磷酸盐",0.42,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","＜0.05",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.94,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",1.01,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":15,"d":"15.0"},20,"是","—"]

{"sheet":"8月","index":3,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,8,0],[2,1,8,1],[2,2,8,2],[2,3,8,3],[2,4,8,4],[2,5,8,5],[2,11,8,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年8月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠东玫瑰针织厂有限公司","DW001废水排放口","色度参照广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4 第二时段一级标准限值执行；其余参照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2标准限值执行。","2022-08-18","pH值",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",27,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.74,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.69,10,"是","—"]

{"sheet":"9月","index":4,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,11,5,11],[3,3,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年9月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠州市特创电子科技有限公司","DW001含镍废水排放口","氨氮参照广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准限值执行；其余参照广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值（珠三角）标准限值执行。","2022-09-14","镍",0.34,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"DW002 综合污水排放口",null,null,"pH值",{"v":6.8,"d":"7"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",72,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.54,10,"是","—"]

{"sheet":"10月","index":5,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,20,4],[2,5,20,5],[2,11,20,11],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,39,4],[21,5,39,5],[21,11,39,11],[40,0,54,0],[40,1,54,1],[40,2,54,2],[40,3,54,3],[40,4,54,4],[40,5,54,5],[40,11,54,11],[55,0,62,0],[55,1,62,1],[55,2,62,2],[55,3,62,3],[55,4,62,4],[55,5,62,5],[55,11,62,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：         惠州市2022年10月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（4家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠东县平山污水处理厂有限公司","DW001废水总排口","参照广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准限值执行及广东省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准中的A标准限值执行。","2022-10-21","pH值（无量纲）",6.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.599,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.27,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":7.4,"d":"7.40"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","＜0.004",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.05,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.18,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","＜0.05",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","＜0.03",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","＜0.001",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","＜0.01",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",{"v":0.001,"d":"0.0010"},0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00012,0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","＜20",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞(mg/L）","未检出","不得检出","是","—"]
[2,"惠东县","惠州市碧澄污水处理有限公司","DW001惠东县考洲洋生活污水处理厂污水排放口","参照广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准限值执行及广东省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准中的A标准限值执行。","2022-10-21","pH值（无量纲）",6.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",17,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.545,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.56,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","＜0.004",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.33,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.09,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","＜0.05",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","＜0.03",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","＜0.001",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","＜0.01",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞",0.00024,0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","＜20",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.6,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"烷基汞","未检出","不得检出","是","—"]
[3,"惠东县","惠东县市容环境卫生事务中心","废水排放口","化学需氧量、总磷、色度、pH值、五日生化需氧量、氨氮参照《水污染物排放限值》（DB 44/26 -2001）第二时段一级排放标准限值；其余参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2标准限值执行。","2022-10-31","pH值",7.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",8,90,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",8.78,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.8,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","＜0.004",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","＜0.03",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","＜0.001",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","＜0.01",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","＜0.0003",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","1.65×10-4",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（MPN/L）","＜20",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.2,20,"是","—"]
[4,"惠东县","惠东恒华制衣有限公司","WS00226废水排放口","参照《纺织染整工业水污染排放标准》（GB 4287-2012）中表2标准限值执行。","2022-10-31","pH值",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",20,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.147,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.76,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",6.4,20,"是","—"]