{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["重金属废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"重金属废水","index":0,"n_rows":98,"n_cols":13,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,11,3],[2,4,10,4],[2,5,11,5],[12,0,21,0],[12,1,21,1],[12,2,21,2],[12,3,21,3],[12,4,20,4],[12,5,21,5],[22,0,31,0],[22,1,31,1],[22,2,31,2],[22,3,31,3],[22,4,30,4],[22,5,31,5],[32,0,41,0],[32,1,41,1],[32,2,41,2],[32,3,41,3],[32,4,40,4],[32,5,41,5],[42,0,51,0],[42,1,51,1],[42,2,51,2],[42,3,51,3],[42,4,50,4],[42,5,51,5],[52,0,70,0],[52,1,70,1],[52,2,70,2],[52,3,70,3],[52,4,70,4],[52,5,70,5],[71,0,89,0],[71,1,89,1],[71,2,89,2],[71,3,89,3],[71,4,89,4],[71,5,89,5],[90,0,97,0],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,96,4],[90,5,97,5]]}
["惠城区2022年11月重点源废水监督性监测结果表（8家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-11-14","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市中川力天绳带有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-11-14","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[3,"惠州市","利得服装染整（惠州）有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-11-14","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[4,"惠州市","惠州市金堡服装有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-11-14","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市新嘉利纺织有限公司（惠州市梅\n纺工业区生产废水集中处理站）\n","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2022-11-14","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",0.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.18,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍）","—",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[6,"惠州市","通元科技（惠州）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-11-17","pH值（无量纲）","—",7.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",30,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",4.52,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.32,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.072,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.22,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—",0.012,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",{"v":0.17,"d":"0.170"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[7,"惠州市","连盟电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2022-11-17","pH值（无量纲）","—",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",5,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.12,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",7.5,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.99,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","—",0.008,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","—",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","—",0.013,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝","—",0.096,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","—",0.012,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[8,"惠州市","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","处理设施出口","国家《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)表1标准","2022-11-18","pH值（无量纲）","—",8.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",7,70,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",143,80,"否",0.8]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.21,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",19.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",1.72,3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",26.9,"—","是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准",null,"色度（倍）","—",20,50,"是","—"]