{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,15,0],[2,1,15,1],[2,2,15,2],[2,3,15,3],[2,4,5,4],[2,5,15,5],[6,4,15,4],[16,0,31,0],[16,1,31,1],[16,2,31,2],[16,3,31,3],[16,4,31,4],[16,5,31,5],[32,0,49,0],[32,1,49,1],[32,2,49,2],[32,3,49,3],[32,4,49,4],[32,5,49,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市惠阳区2023年6月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市惠阳区永信达科技电子有限公司","生产废水总排口（DW001）","《水污染排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值","2023-06-13","氨氮",3.54,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.15,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",7.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",34,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.36,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.17,"d":"0.170"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.479,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠州市弘国五金制品有限公司","生产废水总排放（DW003）","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-06-25","pH值(无量纲)",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"铁","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.376,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",19.9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",4.83,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",{"v":0.12,"d":"0.120"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.037,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[3,"惠阳区","惠州健鸿电镀有限公司","生产废水排放口（DW003）","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限制","2023-06-28","pH值(无量纲)",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.422,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",29,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.246,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",16,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",6.61,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.86,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.42,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]