{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,4,4],[2,5,10,5],[5,4,10,4],[11,0,17,0],[11,1,17,1],[11,2,17,2],[11,3,17,3],[11,4,13,4],[11,5,17,5],[15,4,17,4],[18,0,30,0],[18,1,30,1],[18,2,30,2],[18,3,30,3],[18,4,30,4],[18,5,30,5],[31,0,41,0],[31,1,41,1],[31,2,41,2],[31,3,41,3],[31,5,41,5],[32,4,36,4],[37,4,41,4],[42,0,57,0],[42,1,57,1],[42,2,57,2],[42,3,57,3],[42,4,51,4],[42,5,57,5],[52,4,57,4],[58,0,69,0],[58,1,69,1],[58,2,69,2],[58,3,69,3],[58,4,69,4],[58,5,69,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：                惠州市惠阳区2023年8月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","龙景织带（惠州）有限公司","综合废水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）表1","2023-08-04","氨氮",0.039,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2",null,"pH值(无量纲)",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.37,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L","不得检出","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",2,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"是","—"]
[2,"惠阳区","惠阳区新圩锦昌洗衣厂","生产废水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）表1","2023-08-04","氨氮",0.308,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",21,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.71,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",50,"是","—"]
[3,"惠阳区","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口（DW003）","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-08-04","pH值(无量纲)",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",15,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.36,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":5.6,"d":"5.60"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":5.7,"d":"5.70"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.154,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[4,"惠阳区","胜宏科技（惠州）股份有限公司","综合废水排放口（DW002）","《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准","2023-08-16","氟化物",0.632,1.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值",null,"pH值(无量纲)",6.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.146,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.012,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值的200%",null,"总氮",14.7,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.16,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.08,16,"是","—"]
[5,"惠阳区","惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司","综合废水排放口（DW001）","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准","2023-08-18","pH值(无量纲)",6.4,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",56,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.06,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",67.9,20,"否",{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":6},"总磷",3.46,1,"否",2.46]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",11.2,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群","10L",10000,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1",null,"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0019,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[6,"惠阳区","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口（DW003）","《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值","2023-08-24","pH值(无量纲)",6.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.04L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.028,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",17.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.04L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",3.31,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铝",0.159,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.11,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.027,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.012,0.2,"是","—"]