{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,11,3],[2,4,10,4],[2,5,11,5]]}
["惠城区2023年10月重点源废水监督性监测结果表（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州南旋毛织厂有限公司","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2023-09-18","pH值（无量纲）","—",8.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",4.32,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.1,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",9.94,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）","—",3,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"依据原环保部2015年第41号公告要求，六价铬、苯胺类执行国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]