{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表格"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表格","index":0,"n_rows":139,"n_cols":12,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,12,4],[2,5,13,5],[14,0,27,0],[14,1,27,1],[14,2,27,2],[14,3,27,3],[14,4,27,4],[14,5,27,5],[28,0,42,0],[28,1,42,1],[28,2,42,2],[28,3,42,3],[28,4,42,4],[28,5,42,5],[43,0,48,0],[43,1,48,1],[43,2,48,2],[43,3,48,3],[43,4,48,4],[43,5,48,5],[49,0,62,0],[49,1,62,1],[49,2,62,2],[49,3,62,3],[49,4,62,4],[49,5,62,5],[63,0,76,0],[63,1,76,1],[63,2,76,2],[63,3,76,3],[63,4,76,4],[63,5,76,5],[77,0,92,0],[77,1,92,1],[77,2,92,2],[77,3,92,3],[77,4,92,4],[77,5,92,5],[93,0,100,0],[93,1,100,1],[93,2,100,2],[93,3,100,3],[93,4,100,4],[93,5,100,5],[101,0,111,0],[101,1,111,1],[101,2,111,2],[101,3,111,3],[101,4,111,4],[101,5,111,5],[112,0,126,0],[112,1,126,1],[112,2,126,2],[112,3,126,3],[112,4,126,4],[112,5,126,5],[127,0,138,0],[127,1,138,1],[127,2,138,2],[127,3,138,3],[127,4,138,4],[127,5,138,5]]}
["惠州市2025年6月-11月重点源监督性监测结果表"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/L))","标准限值(mg/L)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市欣可达科技有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严值","2025-06-25","pH值（无量纲）",7.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.164,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.77,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.56,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.002,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.061,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"色度（倍）",3,40,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州世一软式线路板有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1水污染物排放限值中的间接排放较严值","2025-07-24","pH值（无量纲）",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.44,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.152,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.25,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.108,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":6.6,"d":"6.60"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",20,"是","—"]
[3,"惠州市","俊杰电子（惠州）有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准及《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1水污染物排放限值","2025-07-24","pH值（无量纲）",6.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.85,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.04,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.054,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.041,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂","0.05L",20,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州水务集团碧源环境科技有限公司","处理设施出口","《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值","2025-08-27","pH值",6.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.055,{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",11.4,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.34,0.5,"是","—"]
[5,"惠州市","统将（惠阳）电子有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准现有项目相应排放限值的200%（pH值除外）","2025-08-27","pH值（无量纲）",7.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",58,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.058,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.82,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.65,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.001,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.015,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.25,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.119,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.125,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[6,"惠州市","惠州市三强线路有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准现有项目相应排放限值的200%（pH值除外）","2025-08-28","pH值（无量纲）",6.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.98,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.02,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.195,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.22,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.143,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[7,"惠州市","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2025-09-05","pH值（无量纲）",6.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.22,"d":"0.220"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":0.5,"d":"0.50"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.36,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.229,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.241,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.15,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.281,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.19,"d":"0.190"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.349,"—","—","—"]
[8,"惠州市","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","废水设施处理后排口","国家《啤酒工业污染物排放标准》(GB19821-2005)表1啤酒企业预处理标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段三级标准","2025-09-16","pH值（无量纲）",8.1,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.604,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",1.8,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",5.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",35.2,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",20,"—","—","—"]
[9,"惠州市","惠州市百明珲精密部件有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角排放限值，除pH值外，其他污染物的排放不超过本标准现有项目相应排放限值的200%","2025-10-14","pH值（无量纲）",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",7,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.028,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.94,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.099,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.11,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.041,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[10,"惠州市","惠州德贝辰电子有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准现有项目相应排放限值的200%（pH值除外）","2025-10-14","pH值（无量纲）",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.434,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",28.8,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.72,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.016,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.55,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.386,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.088,"—","—","—"]
[11,"惠州市","胜华电子（惠阳）有限公司","废水设施处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角标准","2025-11-06","pH值（无量纲）",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",32,160,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.594,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.78,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.17,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.4,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.456,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.18,{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.009L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",{"v":4,"d":"4.0"},"是","—"]