{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["废水","废气","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":102,"n_cols":12,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,10,5],[11,0,23,0],[11,1,23,1],[11,2,23,2],[11,4,23,4],[11,5,23,5],[12,3,13,3],[14,3,23,3],[24,0,38,0],[24,1,38,1],[24,2,38,2],[24,4,38,4],[24,5,38,5],[25,3,26,3],[27,3,38,3],[39,0,50,0],[39,1,50,1],[39,2,50,2],[39,3,50,3],[39,4,50,4],[39,5,50,5],[51,0,62,0],[51,1,62,1],[51,2,62,2],[51,3,62,3],[51,4,62,4],[51,5,62,5],[63,0,75,0],[63,1,75,1],[63,2,75,2],[63,3,75,3],[63,4,75,4],[63,5,75,5],[76,0,83,0],[76,1,83,1],[76,2,83,2],[76,3,83,3],[76,4,83,4],[76,5,83,5],[84,0,92,0],[84,1,92,1],[84,2,92,2],[84,3,92,3],[84,4,92,4],[84,5,92,5],[93,0,101,0],[93,1,101,1],[93,2,101,2],[93,3,101,3],[93,4,101,4],[93,5,101,5]]}
["惠州市2025年6月-11月重点源监督性监测结果表"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称  （单位：mg/L）","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业水污染物排放限值及《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准二者较严值","2025-06-17","pH值（无量纲）",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度(倍)",30,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",15,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",49,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.68,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.21,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量\n",14.1,20,"是","—"]
[2,"惠州市","惠东县景钧五金制品厂","含镍废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015标准的表1珠三角标准及国家标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准较严值","2025-06-17","总镍","0.01L","0.5","是","—"]
[{"$nulls":3},"含铬废水排放口",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"综合废水排放口",null,null,"pH值（无量纲）",8.6,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",17,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.92,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.272,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠东县永恒电镀厂","含镍废水排放口1","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015标准的表1珠三角标准","2025-08-26","总镍","0.01L","0.5","是","—"]
[{"$nulls":3},"含铬废水排放口2",null,null,"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3}," 废水排放口3",null,null,"pH值（无量纲）",7.2,"6一9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.88,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.76,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.996,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,2,"是","—"]
[4,"惠州市","惠州亮信五金制品有限公司","废水总排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015标准中的表1标准","2025-08-21","pH值（无量纲）",6.9,"6一9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",46,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",5.04,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.24,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.13,10,"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司"," 综合污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015标准的表1珠三角标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准的较严值","2025-09-18","pH值（无量纲）",7.4,"6一9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",4,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.09,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.33,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","0.03L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.031,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.57,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,2,"是","—"]
[6,"惠州市","惠州市特创电子科技股份有限公司","综合污水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015的表1中珠三角标准和广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准","2025-09-04","pH值（无量纲）",7.9,"6一9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",18,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.43,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.88,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.14,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.74,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂",0.08,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.005L",0.5,"是","—"]
[7,"惠州市","惠东恒华制衣有限公司","厂区废水处理\n设施排放口","《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中表2标准及《水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)表2第二时段一级标准","2025-11-13","pH值（无量纲）",7.2,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",6,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",23,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.11,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.92,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",3.1,20,"是","—"]
[8,"惠州市","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","《肉类加工工业水污染物（GB 13457-92)表3三级标准和《水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)表2第二时段三级标准较严值","2025-11-17","pH值（无量纲）",7.4,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",9.69,"-","-","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",24,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",211,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.53,"-","-","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.18,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",79.1,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.26,"-","-","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量(mg/L)","1.1×105","-","-","—"]
[9,"惠州市","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","国家《肉类加工业水污染物排放标准》GB 13457-92中表3三级标准","2025-07-31","pH值（无量纲）",7.4,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",121,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",482,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",194,"-","—","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.5,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",4.93,"-","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",258,"-","—","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/升）","2.1×105","-","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量(mg/L)",216,300,"是","—"]

{"sheet":"废气","index":1,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"merged":[[2,0,11,0],[2,1,11,1],[2,2,11,2],[2,3,6,3],[2,5,6,5],[3,4,5,4],[7,3,11,3],[7,5,10,5],[8,4,10,4],[12,0,27,0],[12,1,27,1],[12,2,27,2],[12,3,19,3],[12,4,16,4],[12,5,27,5],[17,4,19,4],[20,3,27,3],[20,4,24,4],[25,4,27,4],[28,0,34,0],[28,1,34,1],[28,2,34,2],[28,3,34,3],[28,4,30,4],[28,5,34,5],[35,0,48,0],[35,1,48,1],[35,2,48,2],[35,3,48,3],[35,4,48,4],[35,5,48,5],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,2,50,2],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[49,8,50,8]]}
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠州市一电电池技术有限公司","DA002-2号铅尘废气排放口","《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5新建企业大气污染物排放限值","2025.9.3","铅及其化合物","2.97×10-2",0.5,"是"]
[2,"惠东县","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气处理后采样口 DA001","《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2燃煤锅炉大气污染物特别排放限值","2025.9.10","汞及其化合物","1.52×10-5",0.03,"是"]
[{"$nulls":4},"《关于平海电厂大气污染物超低排放改造项目环境影响报表审批意见的函》(惠东环建[2016]82号)",null,"低浓度颗粒物",4.9,10,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",31,50,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",13,35,"是"]
[{"$nulls":4},"《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值",null,"烟气黑度","＜1级","1级","是"]
[{"$nulls":3},"2号锅炉废气处理后采样口 DA002","《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表2燃煤锅炉大气污染物特别排放限值","2025.9.11","汞及其化合物","8×10-6",0.03,"是"]
[{"$nulls":4},"《关于平海电厂大气污染物超低排放改造项目环境影响报表审批意见的函》(惠东环建[2016]82号)",null,"低浓度颗粒物",5.3,10,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",22,50,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",24,35,"是"]
[{"$nulls":4},"《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值","2025.9.10","烟气黑度","＜1级","1级","是"]
[3,"惠东县","光大环保能源(惠东)有限公司","DA001-1#烟囱废气处理后采样口","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物1小时均值的限值要求","2025.9.12","低浓度颗粒物","＜1.0",30,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",7,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",155,300,"是"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳",22,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氯化氢","＜0.20",60,"是"]
[{"$nulls":4},"欧盟2010工业排放标准测定均值的限值要求",null,"汞","＜3×10-6",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+AS+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)","4.99×10-3",0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"镉、铊及其化合物(以 Cd +Tl计)","2.05×10-5",0.05,"是"]
[{"$nulls":3},"DA002-2#烟囱废气处理后采样口","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物1小时均值的限值要求",null,"低浓度颗粒物","＜1.0",30,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",5,100,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",124,300,"是"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳","＜3",100,"是"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",{"v":0.2,"d":"0.20"},60,"是"]
[{"$nulls":4},"欧盟2010工业排放标准测定均值的限值要求",null,"汞","＜3×10-6",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以Sb+AS+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)","2.77×10-2",0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"镉、铊及其化合物(以 Cd +Tl计)","1.68×10-5",0.05,"是"]
[4,"惠东县","惠州博科环保新材料有限公司","焚烧炉废气处理后采样口DA012","《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）的更严值","2025.11.19","二氧化硫","＜7",50,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物","＜7",100,"是"]
[{"$nulls":6},"低浓度颗粒物","＜2.3",20,"是"]
[{"$nulls":4},"《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5 大气污染物特别排放限值",null,"氯化氢",0.76,30,"是"]
[{"$nulls":4},"《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的较严值",null,"非甲烷总烃",2.93,60,"是"]
[{"$nulls":4},"《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2大气污染物特别排放限值",null,"烟气黑度","＜1级","1级","是"]
[{"$nulls":4},"《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值",null,"甲醇","＜5",50,"是"]
[5,"惠东县","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧废气处理后采样口DA002","《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3危险废物焚烧设施烟气污染物浓度排放限值","2025.11.17","低浓度颗粒物","＜1.0",30,"是"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",69,300,"是"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","＜3",100,"是"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳","＜3",100,"是"]
[{"$nulls":6},"氟化氢","＜0.08",{"v":4,"d":"4.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",0.91,60,"是"]
[{"$nulls":6},"汞","<3×10-6",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铊","<8×10-6",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"镉","<8×10-6",0.05,"是"]
[{"$nulls":6},"铬","1.36×10-3",0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"铅","1.50×10-3",0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"砷","<2×10-4",0.5,"是"]
[{"$nulls":6},"锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计）","9.50×10-3",{"v":2,"d":"2.0"},"是"]
[{"$nulls":6},"烟气黑度","＜1级","1级","是"]
[6,"惠东县","广东展宏钢铁有限公司","电炉炉内烟气排放口（排污口编号DA001）","生态环境部《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号)文要求限值","2025.11.20","颗粒物",1.5,10,"达标","—","—"]
[{"$nulls":3},"2号电炉炉外环境烟气排放口（排污口编号DA002）",{"$nulls":3},1.5,null,"达标","—","—"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}