{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[27,0,29,0],[27,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测日期：2020年1月26日"]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","流速（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)",null,"二氧化硫(mg/M3)",null,"烟尘(mg/M3)",null,"生产状态"]
[{"$nulls":5},"浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值"]
[1,"惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","-","-","-",400,"-",100,"-",30,"停机"]
[null,null,"B线旋窑窑尾处理后排口",0,0,0,400,0,100,0,30,"停机"]
[null,null,"A线窑头烟囱",641788.06,7.43,"-",400,"-",100,2.59,30,"停机"]
[null,null,"B线窑头烟囱",99655.7,1.15,"-","-","-","-",0,30,"停机"]
[2,"惠州塔牌水泥有限公司","1号线旋窑窑尾处理后排口",10302398,119.24,214.43,400,27.39,100,2.67,30,"正常"]
[null,null,"2号线旋窑窑尾处理后排口",9887921,114.45,212.97,400,29.6,100,1.37,30,"正常"]
[null,null,"1号线窑头排放口",4155899.5,64.13,"-","-","-","-",6.68,30,"正常"]
[null,null,"2号线窑头排放口",8743323,101.2,"-","-","-","-",3.51,30,"正常"]
[3,"惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口",157248,1.82,0.2,400,0.03,100,3.74,30,"停机"]
[null,null,"窑头",1792800,20.75,"-",400,"-",100,11.09,30,"停机"]
[4,"华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8461537,97.93,237.77,400,13.35,100,0.17,30,"正常"]
[null,null,"窑头",2251945.75,26.06,"-","-","-","-",9.43,30,"正常"]
[5,"光大环保能源（博罗）有限公司","1井",1658880,19.2,103,300,7.15,100,6.14,30,"正常"]
[null,null,"2井",1566432,18.13,92.77,300,8.86,100,5.8,30,"正常"]
[null,null,"3井",1126656,13.04,99.52,"-",2.11,"-",2.66,"-","正常"]
[6,"惠州绿色动力环保有限公司","井1炉烟囱",2090509.62,24.2,96.97,300,17.07,100,0.91,30,"正常"]
[null,null,"井2炉烟囱",1915494.62,22.17,68.96,300,11.35,100,0.75,30,"正常"]
[null,null,"井3炉烟囱",2197307,25.43,85.69,300,11.28,100,0.85,30,"正常"]
[7,"惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线",8983501,131.34,231.21,400,18.68,100,6.14,30,"正常"]
[null,null,"B线",9020407,131.88,232.44,400,14.07,100,5.28,30,"正常"]
[null,null,"A线窑头烟囱",4927348.5,76.04,"-","-","-","-",3.53,30,"正常"]
[null,null,"B线窑头烟囱",4439389,68.51,"-","-","-","-",7.74,30,"正常"]
[8,"中海壳牌石油化工有限公司","1号锅炉废气排口",16300224,188.66,81.43,200,44.04,200,8.59,30,"正常"]
[9,"中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司","综合监控点",29509662,341.55,27.79,100,25.48,200,1.02,20,"正常"]
[10,"中海油惠州石化有限公司","动力站2","-","-","-",200,"-",200,"-",30,"停机"]
[null,null,"114单元尾气焚烧炉",1272087.75,14.72,42.55,120,17.6,400,"-",120,"正常"]
[null,null,"动力站1",1129390.75,13.07,81.01,"-",6.97,"-",2.08,"-","正常"]
[11,"惠州福和纸业有限公司","一号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[null,null,"二号废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[12,"广东惠州平海发电厂有限公司","2号炉烟囱",2267184.3,26.24,0,100,0,50,0.44,20,"停机"]
[null,null,"1号炉烟囱（新）",26023263.1,301.2,0,100,0,50,4.15,20,"停机"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}