{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":107,"n_cols":11,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[3,6,7,6],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,4,11,4],[8,5,11,5],[8,6,11,6],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[12,2,15,2],[12,3,15,3],[12,4,15,4],[12,5,15,5],[12,6,15,6],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,5,22,5],[19,6,22,6],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[23,5,26,5],[23,6,26,6],[27,0,30,0],[27,1,30,1],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[27,5,30,5],[27,6,30,6],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[31,4,34,4],[31,5,34,5],[31,6,34,6],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,5,38,5],[35,6,38,6],[39,0,70,0],[39,1,70,1],[39,2,70,2],[39,3,70,3],[39,4,70,4],[39,5,70,5],[39,6,42,6],[43,6,46,6],[47,6,50,6],[51,6,54,6],[55,6,58,6],[59,6,62,6],[63,6,66,6],[67,6,70,6],[71,0,86,0],[71,1,86,1],[71,2,86,2],[71,3,86,3],[71,4,86,4],[71,5,86,5],[71,6,74,6],[75,6,78,6],[79,6,82,6],[83,6,86,6],[87,0,101,0],[87,1,101,1],[87,2,101,2],[87,3,101,3],[87,4,101,4],[87,5,101,5],[87,6,89,6],[90,6,92,6],[93,6,95,6],[96,6,98,6],[99,6,101,6],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[103,2,106,2],[103,3,106,3],[103,4,106,4],[103,5,106,5],[103,6,106,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件6:              2020年8月惠州市固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（14家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"广东格林精密部件股份有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2020.6.29","有机废气排放口H=30m","苯",0.281,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.302,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.319,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",25.8,120,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",2.46,"—","—"]
[2,"胜华电子（惠阳）有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2020.6.29","有机废气排放口H=25m","苯",0.661,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.339,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",4.66,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",22.3,120,"是"]
[3,"国纳合成革（惠州）有限公司","惠城区","《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）","表5","2020.6.30","有机（涂布）废气排放口H=16m","苯",0.06,2,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",{"v":12,"d":"12.0"},30,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.495,40,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",37.9,200,"是"]
[4,"惠州市旭辉塑料彩印有限公司","惠城区","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) ","表2（Ⅱ时段）","2020.6.29","有机废气排放口H=15m","苯",0.066,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",{"v":0.17,"d":"0.170"},15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",43.9,120,"是"]
[5,"同健（惠阳）电子有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)　","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2020.6.29","有机废气排放口（FQ-07063）H=23m","苯",{"v":1.5,"d":"1.50"},12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.615,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",1.49,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",42.3,120,"是"]
[6,"统将（惠阳）电子有限公司","惠城区","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)　","表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）最高允许排放浓度","2020.6.29","1#有机废气排放口H=15m","苯",0.013,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.119,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.135,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",4.56,120,"是"]
[7,"恒昌涂料（惠阳）有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.04.16","有机废气排放口FQ-HY18786","苯　",0.06,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.27,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",4.52,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",4.33,120,"是"]
[8,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）　","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.04.16","涂布车间（二楼）废气排放口DA-039","苯　",1.73,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.26,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.13,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",4.49,120,"是"]
[9,"惠阳科惠工业科技有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）　","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.04.14","AT二楼涂布机辘油机车间废气排放口","苯　",0.05,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.44,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.59,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",6.44,120,"是"]
[10,"惠州宝柏包装有限公司","仲恺区","\n《大气污染物排放限值》（DB44/27\n-2001）\n\n\n《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）","表2第二时段二级标准\n\n\n表2凹版印刷第二时段标准","2020.4.16","复合废气处理后排放口1#","苯","0.01L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.02,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",11.8,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",10.4,120,"是"]
[{"$nulls":6},"复合废气处理后排放口2#","苯","0.01L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.21,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",13.7,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",11,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P117废气处理后排放口3#","苯",0.17,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.06,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",9.35,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",8.4,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P111废气处理后排放口4#","苯","0.01L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.04,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",6.16,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",5.19,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P122废气处理后排放口5#","苯",0.01,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.03,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",5.79,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",5.08,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P114废气处理后排放口6#","苯",0.08,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.05,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",6.79,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",6.43,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P116废气处理后排放口7#","苯","0.01L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.03,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",10.7,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",10,120,"是"]
[{"$nulls":6},"印刷P115废气处理后排放口9#","苯",0.03,1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯及二甲苯合计",0.04,15,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs",10.1,120,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",9.59,120,"是"]
[11,"TCL王牌电器（惠州）有限公司","仲恺区","\n\n《大气污染物排放限值》（DB44/27\n-2001）\n\n\n","表2第二时段二级标准\n","2020.4.14","喷漆废气处理后排放口TA003","苯","0.01L",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.11,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.02,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.65,120,"是"]
[{"$nulls":6},"喷漆废气处理后排放口TA004","苯",0.01,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.1,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.02,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.85,120,"是"]
[{"$nulls":6},"丝印废气处理后排放口TA005","苯",0.06,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.92,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.07,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.7,120,"是"]
[{"$nulls":6},"丝印废气处理后排放口TA006","苯","0.01L",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",1.47,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.06,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.83,120,"是"]
[12,"泰和电路科技（惠州）有限公司","仲恺区","《大气污染物排放限值》（DB44/27\n-2001）","表2第二时段二级标准","2020.4.15","内层蚀刻、棕化车间废气排放口（FQ-12075)1#","苯",0.01,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.02,40,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",3.79,120,"是"]
[{"$nulls":6},"内层滚涂车间废气排放口2#","苯","0.01L",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.03,40,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",3.73,120,"是"]
[{"$nulls":6},"电镀、镀化金、外层蚀刻等车间废气排放口3#","苯",0.02,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.02,40,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",4.03,120,"是"]
[{"$nulls":6},"提铜车间废气排放口4#","苯",0.25,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.03,40,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",3.6,120,"是"]
[{"$nulls":6},"防焊、文字车间废气排放口5#","苯",0.02,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.04,40,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",4.05,120,"是"]
[13,"惠州市迪诺雅家具发展有限公司","惠阳区　","广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）","第Ⅱ时段有组织排放监控浓度限值","2020.07.16","有机废气处理设施排放口DA015","总VOCs　",7.749,30,"是"]
[14,"华通电脑（惠州）有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2020.7.28","印刷车间有机废气排放口（FQ-02809）","总VOCs",0.08,120,"是"]
[{"$nulls":7},"苯","0.0005L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0098,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0655,15,"是"]