{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,5,6,5],[3,6,6,6],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,5,10,5],[7,6,10,6],[11,0,14,0],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[11,6,14,6],[15,0,18,0],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[15,5,18,5],[15,6,18,6],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,5,22,5],[19,6,22,6],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[23,5,26,5],[23,6,26,6],[27,0,30,0],[27,1,30,1],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[27,5,30,5],[27,6,30,6],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,2,34,2],[31,3,34,3],[31,4,34,4],[31,5,34,5],[31,6,34,6],[35,0,38,0],[35,1,38,1],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,5,38,5],[35,6,38,6],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[39,6,42,6],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,5,46,5],[43,6,46,6],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5:              2020年9月惠州市固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（12家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"中海油惠州石化有限公司","大亚湾","《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)","表4","2020.9.7","污水处理站废气排气筒","非甲烷总烃",35.7,120,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.853,4,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.669,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.302,20,"是"]
[2,"广东立邦长润发科技材料有限公司","大亚湾","《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)","表5、表6","2020.9.10","污水处理站废气排气筒","非甲烷总烃",15.8,60,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.038,4,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.106,15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.384,20,"是"]
[3,"中海壳牌石油化工有限公司","大亚湾","《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)","表5、表6","2020.9.16","罐区VKV\n排气筒\n","非甲烷总烃",6.02,120,"是"]
[{"$nulls":7},"苯","2.5×10-4L",4,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯","2.5×10-4L",15,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0131,20,"是"]
[4,"南亚塑胶工业（惠州）有限公司","博罗县","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2","2020.8.27","合成皮厂五课处理机废气排气筒（处理后）（FQ-01288）","总VOCs",0.35,"—","—"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0056,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.0189,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0127,70,"是"]
[5,"广东省博罗县园洲勤达印务有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2020.8.27","生产车间有机废气排气筒（处理后）（FQ-00845）","总VOCs",21.9,80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0111,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",{"v":0.9,"d":"0.900"},"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",14.7,15,"是"]
[6,"南亚电子材料（惠州）有限公司","博罗县","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)","表2","2020.8.27","回收区吸附槽有机废气排放口（FQ-01250）","总VOCs",0.25,"—","—"]
[{"$nulls":7},"苯","0.0005L",12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.0211,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0119,70,"是"]
[7,"博罗石湾精致印刷制本有限公司","博罗县","《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)","表2","2020.8.28","印刷车间有机废气排放口（处理后）（FQ-01463）","总VOCs",0.25,80,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.0068,1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0164,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0434,15,"是"]
[8,"惠州左右家私有限公司","博罗县","《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)","表1","2020.8.12","喷漆车间废气排气筒（处理后）(FQ-03790)","总VOCs",0.06,30,"是"]
[{"$nulls":7},"苯","0.0005L",1,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.0045,"—","—"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯合计",0.0079,20,"是"]
[9,"恒昌涂料（惠阳）有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.09.17","废气排放口FQ-18786","苯　",0.09,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.07,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.59,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",3.22,120,"是"]
[10,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）　","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.09.14","一厂三楼文字后烤车间废气排放口","苯　",0.08,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.07,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.23,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",2.33,120,"是"]
[11,"惠阳科惠工业科技有限公司","惠阳区　","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）　","第二时段有组织最高允许排放浓度及排放速率二级标准","2020.09.14","A厂内层辘油车间废气吸收塔排放口1#","苯　",0.52,12,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.18,40,"是"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.96,70,"是"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃　",3.36,120,"是"]
[12,"惠州市迪诺雅家具发展有限公司","惠阳区　","广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）","第Ⅱ时段有组织排放监控浓度限值","2020.09.14","厂A2楼板线车间废气排放口","苯　",{"v":0.04,"d":"0.040"},1,"是"]
[{"$nulls":7},"甲苯与二甲苯",0.156,20,"是"]
[{"$nulls":7},"总VOCs　",0.394,30,"是"]