{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["垃圾焚烧炉废气","垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾焚烧炉废气","index":0,"n_rows":93,"n_cols":14,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,27,0],[2,1,27,1],[2,2,27,2],[2,3,27,3],[2,4,14,4],[2,5,27,5],[2,6,14,6],[2,12,27,12],[8,9,13,9],[8,10,13,10],[8,11,13,11],[13,13,16,13],[15,4,27,4],[15,6,27,6],[21,9,26,9],[21,10,26,10],[21,11,26,11],[28,0,53,0],[28,1,53,1],[28,2,53,2],[28,3,53,3],[28,4,40,4],[28,5,53,5],[28,6,40,6],[28,12,53,12],[34,9,39,9],[34,10,39,10],[34,11,39,11],[39,13,42,13],[41,4,53,4],[41,6,53,6],[47,9,52,9],[47,10,52,10],[47,11,52,11],[54,0,92,0],[54,1,92,1],[54,2,92,2],[54,3,92,3],[54,4,66,4],[54,5,92,5],[54,6,66,6],[54,12,92,12],[60,9,65,9],[60,10,65,10],[60,11,65,11],[67,4,79,4],[67,6,79,6],[73,9,78,9],[73,10,78,10],[73,11,78,11],[80,4,92,4],[80,6,92,6],[86,9,91,9]]}
["附件3:        惠州市2020年11月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果(6家)"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","监测点位","采样日期","烟气流量（m3/h）","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标\n评价","备注"]
[1,"光大环保能源（博罗）有限公司","博罗县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理设施排口","2020-10-20",233526,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","-","烟气黑度无相应标准，镉、铅、铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",127,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":9.8e-5,"d":"0.000098"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",8.81,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.0002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00225]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L",{"$nulls":4},"11月公布"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理设施排口",null,112155,"颗粒物","<20",30,"mg/m3","-"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",137,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7.8e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",8.15,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00166]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[2,"光大环保能源（龙门）有限公司","龙门县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目——资源热力电厂项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理后排口","2020-10-22",44937,"颗粒物","<20",10,"mg/m3","—","烟气黑度无相应标准，镉、铅、铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。   \n"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",215,250,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":7.8e-5,"d":"0.000078"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",6.78,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00098]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L",{"$nulls":4},"11月公布"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理后排口",null,86745,"颗粒物","<20",10,"mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",168,250,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",{"v":5e-5,"d":"0.000050"},0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",6.02,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00075]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"-","-","—"]
[3,"光大环保能源（惠东）有限公司","惠东县","《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及《惠东生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》提出的污染物浓度限值","1#焚烧炉废气处理设施排口","2020-10-19",120948,"颗粒物","<20",30,"mg/m2","-","烟气黑度无相应标准，铜、砷、镍、锰、铬及其化合物无法评价。低浓度颗粒物、一氧化碳、铊、锑、钴本站目前无资质。所报数据均折算为11%基准氧含量状态下的排放浓度。"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",151,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7.7e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",9.71,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",{"v":0.001,"d":"0.00100"}]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"2#焚烧炉废气处理设施排口",null,123129,"颗粒物","<20",30,"mg/m2","-"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",116,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",7.5e-5,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",10.81,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","—"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00095]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"—","级","—"]
[{"$nulls":4},"3#焚烧炉废气处理设施排口",null,157291,"颗粒物","<20",30,"mg/m2"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","<3",100,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",98,300,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物",0.00011,0.05,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",10.08,60,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":7},"镉及其化合物","0.0008L","0.05(镉、铊及其化合物以Cd+T1计)","mg/m3","-"]
[{"$nulls":7},"铅及其化合物","0.002L","0.5（锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计）","mg/m3","-"]
[{"$nulls":7},"铜及其化合物","0.0008L",null,null,"-"]
[{"$nulls":7},"砷及其化合物",0.00131,null,null,"-"]
[{"$nulls":7},"镍及其化合物","0.001L",null,null,"-"]
[{"$nulls":7},"锰及其化合物","0.0009L",null,null,"-"]
[{"$nulls":7},"铬及其化合物","0.002L",null,null,"-"]
[{"$nulls":7},"烟气黑度（林格曼黑度）",0,"-","级","-"]

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":1,"n_rows":32,"n_cols":13,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,4,5],[2,11,10,11],[3,12,9,12],[5,5,7,5],[8,5,10,5],[11,0,22,0],[11,1,22,1],[11,2,22,2],[11,3,22,3],[11,4,22,4],[11,5,13,5],[11,11,22,11],[14,5,16,5],[15,12,19,12],[17,5,19,5],[20,5,22,5],[23,0,31,0],[23,1,31,1],[23,2,31,2],[23,3,31,3],[23,4,31,4],[23,5,25,5],[23,11,31,11],[24,12,30,12],[26,5,28,5],[29,5,31,5]]}
["附件3:        惠州市2020年11月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果(6家)"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","采样日期","监测点位","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标评价","备注"]
[4,"惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)","惠城区","《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008","2020-10-26","1#监控点","氨",0.11,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0002,"≤0.1","%","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监控点","氨",{"v":0.1,"d":"0.10"},1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0002,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监控点","氨",0.14,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0002,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[5,"惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","惠阳区","《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008","2020-10-27","监控点1#","氨",0.14,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0002,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","氨",0.09,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0004,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","氨",0.25,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0004,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点4#","氨",{"v":0.2,"d":"0.20"},1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0004,"≤0.1","%","达标"]
[6,"博罗县垃圾填埋场","博罗县","《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008","2020-10-27","1#监测点位","氨",0.13,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0004,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监测点位","氨",0.17,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0004,"≤0.1","%","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监测点位","氨",0.14,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"甲烷",0.0008,"≤0.1","%","达标"]