{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气监测数据审核表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气监测数据审核表","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,7,3],[4,4,7,4],[4,5,7,5],[4,6,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5:              2020年11月惠州市固定源废气挥发性有机物监督性监测数据报表（2家）"]
["序号","企业名称","所在县区","执行标准名称及编号","执行标准中表几要求","监测日期","监测点位/断面名称","监测因子","实测浓度(mg/m3)","标准限值(mg/m3)","是否达标"]
[]
[1,"惠州惠菱化成有限公司","大亚湾","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)","表5及表2","2020.11.19","废液废气处理排气筒","非甲烷总烃",1.67,120,"是","11月公布     大亚湾监测站"]
[2,"惠州兴达石化工业有限公司","大亚湾","《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)","表5","2020.11.21","合成车间排气筒","非甲烷总烃",1.39,60,"是"]
[{"$nulls":7},"苯",0.002,2,"是","11月公布     大亚湾监测站"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.0044,8,"是"]
[{"$nulls":7},"苯乙烯",0.0046,20,"是"]