{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,4,5],[2,11,19,11],[4,12,8,12],[5,5,7,5],[8,5,10,5],[11,0,19,0],[11,1,19,1],[11,2,19,2],[11,3,19,3],[11,4,19,4],[11,5,13,5],[14,5,16,5],[17,5,19,5],[20,0,28,0],[20,1,28,1],[20,2,28,2],[20,3,28,3],[20,4,28,4],[20,5,22,5],[20,11,28,11],[23,5,25,5],[26,5,28,5]]}
["附件2：     惠州市2022年2月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果（3家)"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","采样日期","监测点位","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标评价","备注"]
[1,"惠城区垃圾填埋场","惠城区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2022-02-15","1#监控点","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.02,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":5},"2#监控点","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.05,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监控点","甲烷",0.0006,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.02,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[2,"惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","惠阳区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2022-02-10","监控点1#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",{"v":0.4,"d":"0.40"},1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.38,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.34,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[3,"惠东县垃圾填埋场","惠东县","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2022-02-11","监控点1#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.12,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.15,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标",null,"2月公布"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.19,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]