{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,3,4],[2,5,5,5],[4,4,5,4],[4,12,5,12],[6,0,9,0],[6,1,9,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,7,4],[6,5,9,5],[8,4,9,4],[8,12,9,12],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,11,4],[10,5,13,5],[12,4,13,4],[12,12,13,12],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,15,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[16,3,17,3],[19,0,26,0],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[19,3,26,3],[19,4,23,4],[19,5,26,5],[24,4,26,4],[27,0,34,0],[27,1,34,1],[27,2,34,2],[27,3,34,3],[27,4,34,4],[27,5,34,5]]}
["附件2：                惠州市2022年9月重点排污企业（废气重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","恒昌涂料（惠阳）有限公司","DA003 废气排放口 ","《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）中表 2 大气污染物特别排放限值","2022-09-15","非甲烷总烃",8.32,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯","0.01L",1,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"无评价标准限值",null,"甲苯","0.01L","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"二甲苯","0.01L","—","—","—","—"]
[2,"惠阳区","惠州市华昱美实业有限公司","DA004废气排放口","《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 2 中排放限值","2022-09-15","颗粒物","<20",20,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃",12.6,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 1 中排放限值",null,"苯系物","0.01L",60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",4.24,120,"是","—","—"]
[3,"惠阳区","惠州市日大实业有限公司","DA001废气排放口","《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 2 中排放限值","2022-09-15","颗粒物",2.1,20,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"非甲烷总烃",{"v":51,"d":"51.0"},60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表 1 中排放限值",null,"苯系物","0.01L",60,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",8.81,120,"是","—","—"]
[4,"惠阳区","惠州市惠阳区力行环保有限公司","废气排放口 3#","《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 第二时段二级标准限值","2022-09-28","硫酸雾",3.05,35,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",0.53,100,"是","—","—"]
[{"$nulls":3},"废气排放口 5#",null,null,"硫酸雾",1.93,35,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",{"v":4.4,"d":"4.40"},100,"是","—","—"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","折算浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[5,"惠阳区","惠州绿色动力环保有限公司","绿色动力环保 2#锅炉废气排放口（DA002）","《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014 及其修改单中表4的排放限值","2022-09-30","二氧化硫","3L",100,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",97,300,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳","3L",100,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",2.5,30,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",5.29,60,"是","—","—"]
[{"$nulls":4},"《欧盟垃圾焚烧污染物排放标准》（DIRECTIVE_2000）的测定均值",null,"铬、锰、钴、镍、\n铜、砷、锑、铅\n(以铬+锰+钴+镍+\n铜+砷+锑+铅计)",0.0103,0.5,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉、铊\n（以镉+铊计）","5.22×10-5",0.05,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","5×10-6",0.05,"是","—","—"]
[6,"惠阳区","惠州绿色动力再生能源有限公司","再生能源 2#锅炉废气排放口（DA001）","《惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 ppp 项目（第二阶段）环评报告》中规定的排放限值","2022-09-30","二氧化硫",10,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",52,150,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳",3,50,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"颗粒物",1.2,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",2.61,10,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"铬、锰、钴、镍、\n铜、砷、锑、铅\n(以铬+锰+钴+镍+\n铜+砷+锑+铅计)","7.01×10-3",0.5,"是","—","—","10月公布"]
[{"$nulls":6},"镉、铊\n（以镉+铊计）","2.38×10-5",0.04,"是","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","1.7×10-5",0.05,"是","—","—"]