{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件2"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件2","index":0,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[2,2,7,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,7,5],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[8,4,11,4],[8,5,11,5],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[12,0,17,0],[12,1,17,1],[12,2,17,2],[12,3,15,3],[12,4,15,4],[12,5,17,5],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[18,0,21,0],[18,1,21,1],[18,2,21,2],[18,3,21,3],[18,4,20,4],[18,5,21,5],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,24,4],[22,5,25,5],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,28,5],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,5,31,5],[33,0,37,0],[33,1,37,1],[33,2,37,2],[33,4,34,4],[33,5,37,5],[35,3,37,3],[35,4,37,4]]}
["附件2：                惠州市博罗县2022年12月重点排污企业（废气重点）监督性监测结果（9家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"博罗县","隆发鞋业（惠州）有限公司","C6喷漆废气排放口","广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817/2010）表1；","2022.10.25","苯",0.0084,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"总VOCS",1.05,40,"是","-"]
[{"$nulls":3},"B3组底废气排放口","广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817/2010）表1；",null,"苯",0.6273,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"总VOCS",1.27,40,"是","-"]
[{"$nulls":3},"A6台印废气排放口","广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817/2010）表1；",null,"苯",0.0681,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"总VOCS",{"v":1.4,"d":"1.40"},40,"是","-"]
[2,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","DA036废气排放口","广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815/2010）表2","2022.11.14","苯",0.08,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.09,15,"是","-"]
[{"$nulls":6},"二甲苯"]
[{"$nulls":6},"总VOCS",1.3,120,"是","-"]
[3,"博罗县","华通精密线路板（惠州）有限公司","DA052有机废气排口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2","2022.11.15、2022.11.16","苯",0.08,1,"是","-"]
[{"$nulls":6},"甲苯",0.11,15,"是","-"]
[{"$nulls":6},"二甲苯"]
[{"$nulls":6},"总VOCs",1.77,80,"是","-"]
[{"$nulls":3},"DA026含酸废气排口","国家标准《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5",null,"硫酸雾","<0.2",30,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氯化氢",2.71,30,"是","-"]
[4,"博罗县","南亚塑胶工业（惠州）有限公司","锅炉废气排放口","广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3","2022.11.18","颗粒物",4.6,10,"-","-"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",8,35,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",22,50,"是","-"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2",null,"烟气黑度（林格曼黑度）级",0,1,"是","-"]
[5,"博罗县","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口","广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3","2022.9.30","颗粒物",5.6,10,"-","-"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",17,35,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",13,50,"是","-"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2",null,"烟气黑度（林格曼黑度）级",0,1,"是","-"]
[6,"博罗县","泰山石膏（广东）有限公司","制板车间燃煤热风炉+制粉车间燃煤热风炉废气排放口","广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染排放限值（第二时段）最高允许排放浓度（其它）标准","2022.10.28","颗粒物",10.4,120,"-","-"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",210,500,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",23,120,"是","-"]
[7,"博罗县","博罗县洽鑫节能环保砖厂","烧成系统窑烟囱废气排放口","颗粒物、氮氧化物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2新建企业大气污染物排放限值“人工干燥及焙烧”标准；二氧化硫执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)修改单表2中“人工干燥及焙烧”标准","2022.11.30","颗粒物",1.8,30,"-","-"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",49,150,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",48,200,"是","-"]
[8,"博罗县","广东红墙新材料股份有限公司","2#废气排放口","广东省《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）","2022.12.16","颗粒物",7.6,120,"-","-"]
[9,"博罗县","惠州云海镁业有限公司","车间工艺废气排放口","《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2第二时段二级标准","2022.10.26","氯化氢","<0.2",100,"是","-"]
[{"$nulls":3},"车间熔炼工艺废气排放口",null,null,"氯化氢","<0.2",100,"是","-"]
[{"$nulls":3},"镁合金车间熔炼炉燃烧废气排气筒","颗粒物排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的有色金属熔炼炉的二级标准，二氧化硫排放执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4的有色金属冶炼、金属熔炉的二级标准，氮氧化物排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2第二时段二级标准",null,"颗粒物",7.7,100,"是","-"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫",30,850,"是","-"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",28,120,"是","-"]
[]
[{"$nulls":7}," "]