{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":139,"n_cols":13,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,20,0],[2,1,20,1],[2,2,20,2],[2,3,20,3],[2,4,19,4],[2,5,20,5],[21,0,39,0],[21,1,39,1],[21,2,39,2],[21,3,39,3],[21,4,38,4],[21,5,39,5],[40,0,47,0],[40,1,47,1],[40,2,47,2],[40,3,47,3],[40,5,47,5],[41,4,44,4],[45,4,47,4],[48,0,57,0],[48,1,57,1],[48,2,57,2],[48,3,57,3],[48,4,56,4],[48,5,57,5],[58,0,62,0],[58,1,62,1],[58,2,62,2],[58,3,62,3],[58,4,62,4],[58,5,62,5],[63,0,81,0],[63,1,81,1],[63,2,81,2],[63,3,81,3],[63,4,80,4],[63,5,81,5],[82,0,100,0],[82,1,100,1],[82,2,100,2],[82,3,100,3],[82,4,99,4],[82,5,100,5],[101,0,119,0],[101,1,119,1],[101,2,119,2],[101,3,119,3],[101,4,118,4],[101,5,119,5],[120,0,138,0],[120,1,138,1],[120,2,138,2],[120,3,138,3],[120,4,137,4],[120,5,138,5]]}
["惠城区2023年11月重点源废水监督性监测结果表（9家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市百明珲精密部件有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准","2023-10-31","pH值（无量纲）","—",6.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",1.46,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.03,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.069,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.08,10,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市和信达线路板有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-10-31","pH值（无量纲）","—",6.8,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",6,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.52,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",{"v":0.2,"d":"0.20"},10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.001,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.073,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.042,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.72,10,"是","—"]
[3,"惠州市","惠州市潮记食品有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2023-11-02","pH值（无量纲）","—",{"v":6,"d":"6.0"},"6-8.5","是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A类标准",null,"悬浮物","—","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",1.2,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",null,1.08,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","—","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1标准值及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值",null,"化学需氧量","—",8,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.21,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.07,0.4,"是","—"]
[4,"惠州市","厂联（惠州）制衣有限公司","处理设施出口","国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准","2023-11-07","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",12,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",67,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",0.62,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",{"v":8,"d":"8.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",2.35,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","—","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）","—",40,50,"是","—"]
[{"$nulls":4},"依据原环保部2015年第41号公告要求，六价铬、苯胺类执行国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准",null,"苯胺类","—",0.96,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[5,"惠州市","惠州市东明肉品厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2023-11-07","pH值（无量纲）","—",7.8,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",38,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",102,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",10.4,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","—","0.06L",60,"是","—"]
[6,"惠州市","惠州市圣丰线路板制造有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-11-08","pH值（无量纲）","—",7.9,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",17,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",3.45,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.22,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.001,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",{"v":0.09,"d":"0.090"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.06,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.128,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.07,10,"是","—"]
[7,"惠州市","惠州市正兴电子科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-11-08","pH值（无量纲）","—",7.3,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",15,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",4.27,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.27,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.006,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.177,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.17,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.178,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—",0.141,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.49,10,"是","—"]
[8,"惠州市","惠州市雅信达电路科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-11-09","pH值（无量纲）","—",7.1,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",{"v":1.7,"d":"1.70"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.45,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.25,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—","0.001L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",{"v":0.04,"d":"0.040"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—","0.009L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.052,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.19,10,"是","—"]
[9,"惠州市","柏承电子（惠阳）有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n表1珠三角标准\n","2023-11-09","pH值（无量纲）","—",7.5,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",28,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",5.06,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.68,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",0.24,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.001,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","—",0.028,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.07,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","—",0.011,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—","0.06L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","—","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",{"v":0.55,"d":"0.550"},{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","—","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","—","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","—",{"v":0.05,"d":"0.050"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","—","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","—","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准",null,"氨氮","—",0.08,10,"是","—"]