{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,12],[2,0,6,0],[2,1,6,1],[2,2,6,2],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[7,0,17,0],[7,1,17,1],[7,2,17,2],[7,3,17,3],[7,4,17,4],[7,5,17,5]]}
["惠城区2023年12月重点源废水监督性监测结果表（2家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/L）","进口浓度(mg/L)","出口浓度(mg/L)","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市汝湖肉联厂有限公司","处理设施出口","国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值","2023-11-28","pH值（无量纲）","—",6.2,"6.0-8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—",10,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",52,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","—",8.2,300,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油类","—","0.06L",60,"是","—"]
[2,"惠州市","惠州市欣可达科技有限公司","处理设施出口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2珠三角标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中较严值","2023-12-06","pH值（无量纲）","—",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","—","4L",30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","—",17,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮","—",20.7,8,"否"]
[{"$nulls":6},"总氮","—",41.4,15,"否","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","—",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","—",2.73,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","—",0.012,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁","—",0.17,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","—",0.293,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","—",0.45,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]