{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["电镀","漂染"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电镀","index":0,"n_rows":138,"n_cols":15,"rows_kept":138,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,18,0],[2,1,18,1],[2,2,18,2],[2,3,18,3],[2,4,18,4],[2,5,18,5],[19,0,35,0],[19,1,35,1],[19,2,35,2],[19,3,35,3],[19,4,34,4],[19,5,35,5],[36,0,52,0],[36,1,52,1],[36,2,52,2],[36,3,52,3],[36,4,52,4],[36,5,52,5],[53,0,69,0],[53,1,69,1],[53,2,69,2],[53,3,69,3],[53,4,69,4],[53,5,69,5],[70,0,86,0],[70,1,86,1],[70,2,86,2],[70,3,86,3],[70,4,86,4],[70,5,86,5],[87,0,103,0],[87,1,103,1],[87,2,103,2],[87,3,103,3],[87,4,101,4],[87,5,103,5],[102,4,103,4],[104,0,120,0],[104,1,120,1],[104,2,120,2],[104,3,120,3],[104,4,120,4],[104,5,120,5],[121,0,137,0],[121,1,137,1],[121,2,137,2],[121,3,137,3],[121,4,137,4],[121,5,137,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市（2024年3月）重点污染源执法监测（电镀8家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L，pH除外）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/s）","工况负荷\n(%)"]
[1,"博罗县","博罗县贝斯凯奇五金制品厂","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-12","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.6,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.287,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.03,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.029,0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[2,"博罗县","惠州市恒源发科技有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-12","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.3,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.41,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.21,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.074,10,"是","—","—","—","—","—"]
[3,"博罗县","华通电脑（惠州）有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-12","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.22,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.6,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.087,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.64,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[4,"博罗县","博罗县建时电子有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-18","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.12,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.8,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",5.59,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",10.9,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.21,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.004,0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[5,"博罗县","惠州金茂源环保科技有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-18","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",0.021,0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞",0.00058,0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,50,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.079,8,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.86,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.26,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.034,0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[6,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.08,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.14,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.4,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",{"v":0.22,"d":"0.220"},10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氨氮",0.079,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.31,20,"是","—","—","—","—","—"]
[7,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.3,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.4,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,50,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.66,8,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.34,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.26,0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.25,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—","—","—","—","—"]
[8,"博罗县","惠州市俊达美电子科技有限公司","规定排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2024-03-25","总铬","0.03L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬",{"v":0.01,"d":"0.010"},0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.05L",0.01,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.2,"6～9","是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.297,15,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",18.8,20,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.27,10,"是","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.018,0.2,"是","—","—","—","—","—"]

{"sheet":"漂染","index":1,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,13,0],[2,1,13,1],[2,2,13,2],[2,3,13,3],[2,4,11,4],[2,5,13,5],[12,4,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["惠州市（2024年3月）重点污染源执法监测（漂染1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因","处理前污染物浓度","废水排放量（m3/s）","工况负荷\n(%)"]
[1,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2024-03-27","pH值",7.8,"6～9","达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,80,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.5,20,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.92,"d":"0.920"},10,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",12.5,15,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.01L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总锑",0.0024,{"v":0.1,"d":"0.10"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",{"v":1,"d":"1.0"},"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"达标","—","—","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.2,10,"达标","—","—","—","—","—"]