{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024年"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024年","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[5,3,7,3],[5,4,6,4],[5,6,7,6],[8,0,11,0],[8,1,11,1],[8,3,11,3],[8,5,11,5],[8,6,11,6],[8,10,9,10],[8,11,9,11],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[12,0,17,0],[12,1,17,1],[12,3,17,3],[12,4,14,4],[12,5,17,5],[12,6,17,6],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[14,10,15,10],[14,11,15,11],[15,4,17,4],[16,10,17,10],[16,11,17,11],[18,0,22,0],[18,1,22,1],[18,3,22,3],[18,4,20,4],[18,5,20,5],[18,6,22,6],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[26,0,29,0],[26,1,29,1],[26,3,29,3],[26,4,27,4],[26,5,29,5],[26,6,29,6],[28,4,29,4],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[30,6,32,6],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[35,6,37,6],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[42,3,45,3],[42,4,45,4],[42,5,45,5],[42,6,45,6],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[49,6,50,6],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[51,3,54,3],[51,4,54,4],[51,5,54,5],[51,6,54,6],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[55,3,58,3],[55,4,58,4],[55,5,58,5],[55,6,58,6],[59,0,63,0],[59,1,63,1],[59,3,63,3],[59,4,63,4],[59,5,63,5],[59,6,63,6]]}
["附件2：                惠州市2024年重点排污企业（废气重点）监督性监测结果"]
["序号","行政区","任务类型","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称（单位：mg/m3）","实测浓度","标准限值","是否达标","超标倍数"]
[1,"仲恺区","临时委托","青上化工（惠州）有限公司","酸雾废气排放口\nDA016","执行《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ549-2016","2025-02-27","氯化氢",{"v":1.02,"d":"1.0"},100,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"青上化工（惠州）有限公司","DA011废气排放口","《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段二级标准","2025-08-11","氯化氢",{"v":0.6,"d":"0.60"},100,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA014废气排放口",{"$nulls":3},0.38]
[null,"仲恺区",null,"青上化工（惠州）有限公司","DA005废气排放口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段二级排放标准","2025-08-27","二氧化硫","ND",850,"是","/"]
[{"$nulls":5},"《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)中第二时段二级排放标准",null,"氮氧化物",82,120,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA013废气排放口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段二级排放标准",null,"颗粒物",{"v":85,"d":"85.0"},200,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"青上化工（惠州）有限公司","DA007废气排放口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段二级排放标准","2025-09-15","氯化氢","ND",100,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA016废气排放口",null,null,"氯化氢",0.47,100]
[{"$nulls":4},"DA009废气排放口",null,null,"氯化氢","ND",100,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA011废气排放口",null,null,"氯化氢","ND",100]
[null,"仲恺区",null,"青上化工（惠州）有限公司","DA002废气排放口","广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段二级排放标准","2025-09-22","颗粒物","<20",200,"是","/"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","ND",850]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",{"v":71,"d":"71.0"},120,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA006废气排放口",null,null,"颗粒物","<20",200]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","ND",850,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",{"v":91,"d":"91.0"},120]
[2,"仲恺区","临时委托","惠州市协昌智成电路有限公司","DA018废气排放口","执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段标准，执行《电镀污染物排放标准》(GB2190-2008)中表5新建设施大气污染物排放限值折半执行","2025-03-20","甲醛","ND",25,"是","/"]
[{"$nulls":7},"硫酸雾","ND",15,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物","ND",100,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA013废气排放口","《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）",null,"氨",{"v":1,"d":"1.0"},"-","是","/"]
[{"$nulls":4},"DA002废气排放口","《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）",null,"氯化氢",{"v":1,"d":"1.00"},30,"是","/"]
[3,"仲恺区",null,"惠州TCL环境科技有限公司 ","DA001废气排放口","广东省《锅炉大气污染排放标准》（DB44/765-2019)表3大气污染物排放限值","2025-04-14","颗粒物",1.5,10,"是","/"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","ND",35,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物","ND",50,"是","/"]
[4,"仲恺区",null,"惠州中京电子科技股份有限公司","DA001废气排放口","1.《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）        2.《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)）","2025-04-21","苯","ND",{"v":1,"d":"1.0"},"是","/"]
[{"$nulls":7},"甲苯+二甲苯",0.21,5,"是","/"]
[{"$nulls":4},"DA002废气排放口",null,null,"氯化氢",{"v":0.8,"d":"0.80"},30,"是","/"]
[{"$nulls":7},"硫酸雾","ND",30,"是","/"]
[5,"仲恺区",null,"惠州深能源丰达电力有限公司","DA003废气排放口","《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）","2025-04-28","颗粒物","ND",5,"是","/"]
[{"$nulls":7},"二氧化硫","ND",35,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",23,50,"是","/"]
[6,"仲恺区",null,"通力科技股份有限公司","DA001废气排放口","废气排放口（DA001）排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准；总VOCS排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值要求。\n\n","2025-10-31","总VOCS",68.5,100,"是","/"]
[{"$nulls":7},"颗粒物","ND",120,"是","/"]
[7,"仲恺区",null,"惠州市星之光科技有限公司","DA004废气排放口","执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010)表2凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）II时段排放限值","2025-11-03","苯","ND",{"v":1,"d":"1.0"},"是","/"]
[{"$nulls":7},"甲苯+二甲苯",0.18,15,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氯化氢",0.23,30,"是","/"]
[8,"仲恺区",null,"久策气体（惠州）有限公司","DA001废气排放口","《大气污染物排放限值》（DB44/247-2001)第二时段二级标准","2025-11-03","颗粒物","ND",120,"是","/"]
[9,"仲恺区",null,"惠州拓邦电气技术有限公司","DA002废气排放口","《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013)中表5新建企业大气污染物排放限值标准","2025-11-03","非甲烷总烃",0.92,50,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠阳源高电器有限公司","DA012废气排放口","广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》DB44/2367-2022表1挥发性有机物排放限值，广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001表2第一时段二级标准","2025-11-03","非甲烷总烃",3.99,80,"是","/"]
[{"$nulls":7},"颗粒物","<20",120,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州硕贝德精工技术有限公司","DA004废气排放口","广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》DB44/2367-2022表1挥发性有机物排放限值","2025-11-03","非甲烷总烃",14.76,80,"是","/"]
[{"$nulls":7},"苯",0.11,2,"是","/"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.27,40,"是","/"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.3,40,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州美锐电子科技有限公司","DA001废气排放口","广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001表2第二时段二级标准","2025-11-13","颗粒物","<20",120,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州市智动力精密技术有限公司","DA004废气排放口","广东省《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表4大气污染物排放标准","2025-11-19","颗粒物","<20",30,"是","/"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",2.17,100,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州市兴利嘉科技有限公司","DA002废气排放口","执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001中的第二时段二级标准，《广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）排放标准","2025-11-19","颗粒物","ND",120,"是","/"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",19.9,80,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州仲恺粤丰环保电力有限公司","DA002废气排放口",null,"2025-11-19","二氧化硫","ND",100,"是","/"]
[{"$nulls":7},"氮氧化物",41,100,"是","/"]
[{"$nulls":7},"一氧化碳","ND",100,"是","/"]
[{"$nulls":7},"汞及其化合物","2.4*10-5",0.05,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"惠州市惠尔明电子科技有限公司","DA001废气排放口","执行DB44/2367-2022（广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准，《大气污染物排放标准》DB44/27-2001）第二时段二级标准","2025-11-21","苯",2,{"v":2,"d":"2.0"},"是","/"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.341,"-","是","/"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.266,"-","是",12]
[{"$nulls":7},"颗粒物","ND",120,"是","/"]
[null,"仲恺区",null,"信利（惠州）智能显示有限公司","DA001","执行广东省《大气污染物排放限值》DB44/24-2001第二时段二级标准，广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》DB44/2367-2022表1限值","2025-11-20","颗粒物","<20",120,"是","/"]
[{"$nulls":7},"非甲烷总烃",4.07,80,"是","/"]
[{"$nulls":7},"苯",0.529,2,"是","/"]
[{"$nulls":7},"甲苯",0.008,"-","是","/"]
[{"$nulls":7},"二甲苯",0.155,"-","是","/"]