{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["垃圾填埋场废气"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"垃圾填埋场废气","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[2,3,10,3],[2,4,10,4],[2,5,4,5],[2,11,22,11],[5,5,7,5],[8,5,10,5],[11,0,22,0],[11,1,22,1],[11,2,22,2],[11,3,22,3],[11,4,22,4],[11,5,13,5],[14,5,16,5],[17,5,19,5],[20,5,22,5],[23,0,31,0],[23,1,31,1],[23,2,31,2],[23,3,31,3],[23,4,31,4],[23,5,25,5],[23,11,31,11],[26,5,28,5],[29,5,31,5],[32,0,43,0],[32,1,43,1],[32,2,43,2],[32,3,43,3],[32,4,43,4],[32,5,34,5],[32,11,43,11],[35,5,37,5],[38,5,40,5],[41,5,43,5],[44,0,52,0],[44,1,52,1],[44,2,52,2],[44,3,52,3],[44,4,52,4],[44,5,46,5],[44,11,52,11],[47,5,49,5],[50,5,52,5]]}
["附件3：     惠州市2020年5月生活垃圾处理企业废气监督性监测结果（5家）"]
["序号","企业名称","所在地","评价标准","采样日期","监测点位","监测项目","浓度","标准限值","单位","达标评价","备注"]
[1,"惠州市市容环境卫生管理局(惠州市垃圾处理场)","惠城区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2020-05-14","1#监控点","甲烷",0.0007,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.26,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监控点","甲烷",0.0005,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.22,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监控点","甲烷",0.0006,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.54,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[2,"惠州市惠阳区榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾填埋场","惠阳区","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2020-04-24","监控点1#","甲烷",0.0006,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.28,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","甲烷",0.0009,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.26,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","甲烷",0.0008,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.25,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点4#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.37,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[3,"博罗县垃圾填埋场","博罗县","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2020-05-15","1#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.13,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.13,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.25,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[4,"惠东县垃圾填埋场","惠东县","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2020-04-21","监控点1#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",{"v":0.3,"d":"0.30"},1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点2#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.26,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点3#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.46,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"监控点4#","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.28,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[5,"龙门县垃圾填埋场（龙门县甘香垃圾填埋场）","龙门县","《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93","2020-05-14","1#监测点位","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标","我站目前未取得三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、臭气浓度等项目的资质。"]
[{"$nulls":6},"氨",0.13,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"2#监测点位","甲烷",0.0002,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.13,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":5},"3#监测点位","甲烷",0.0003,0.1,"%","达标"]
[{"$nulls":6},"氨",0.15,1.5,"mg/m3","达标"]
[{"$nulls":6},"硫化氢","0.001L",0.06,"mg/m3","达标"]