{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":594,"n_cols":13,"rows_kept":594,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,8,0],[2,1,8,1],[2,2,8,2],[2,3,8,3],[2,4,8,4],[2,5,8,5],[4,12,6,12],[9,0,18,0],[9,1,18,1],[9,2,18,2],[9,3,18,3],[9,4,17,4],[9,5,18,5],[12,12,15,12],[19,0,30,0],[19,1,30,1],[19,2,30,2],[19,3,30,3],[19,4,22,4],[19,5,30,5],[19,12,30,12],[23,4,30,4],[31,0,40,0],[31,1,40,1],[31,2,40,2],[31,3,40,3],[31,4,39,4],[31,5,40,5],[35,12,37,12],[41,0,57,0],[41,1,57,1],[41,2,57,2],[41,3,57,3],[41,4,57,4],[41,5,57,5],[46,12,48,12],[58,0,74,0],[58,1,74,1],[58,2,74,2],[58,3,74,3],[58,4,74,4],[58,5,74,5],[64,12,66,12],[75,0,91,0],[75,1,91,1],[75,2,91,2],[75,3,91,3],[75,4,91,4],[75,5,91,5],[81,12,83,12],[92,0,108,0],[92,1,108,1],[92,2,108,2],[92,3,108,3],[92,4,108,4],[92,5,108,5],[98,12,100,12],[109,0,125,0],[109,1,125,1],[109,2,125,2],[109,3,125,3],[109,4,125,4],[109,5,125,5],[114,12,117,12],[126,0,142,0],[126,1,142,1],[126,2,142,2],[126,3,142,3],[126,4,142,4],[126,5,142,5],[132,12,134,12],[143,0,159,0],[143,1,159,1],[143,2,159,2],[143,3,159,3],[143,4,159,4],[143,5,159,5],[150,12,152,12],[160,0,176,0],[160,1,176,1],[160,2,176,2],[160,3,176,3],[160,4,176,4],[160,5,176,5],[166,12,168,12],[177,0,187,0],[177,1,187,1],[177,2,187,2],[177,3,187,3],[177,4,186,4],[177,5,187,5],[180,12,182,12],[188,0,199,0],[188,1,199,1],[188,2,199,2],[188,3,199,3],[188,4,199,4],[188,5,199,5],[194,12,196,12],[200,0,207,0],[200,1,207,1],[200,2,207,2],[200,3,207,3],[200,4,207,4],[200,5,207,5],[202,12,204,12],[206,12,207,12],[208,0,233,0],[208,1,233,1],[208,2,233,2],[208,3,226,3],[208,4,233,4],[208,5,233,5],[214,12,216,12],[221,12,224,12],[227,3,233,3],[234,0,249,0],[234,1,249,1],[234,2,249,2],[234,3,245,3],[234,4,249,4],[234,5,249,5],[240,12,242,12],[246,3,247,3],[248,3,249,3],[250,0,269,0],[250,1,269,1],[250,2,269,2],[250,3,269,3],[250,4,264,4],[250,5,269,5],[258,12,260,12],[265,4,269,4],[270,0,280,0],[270,1,280,1],[270,2,280,2],[270,3,280,3],[270,5,280,5],[271,4,280,4],[273,12,275,12],[281,0,291,0],[281,1,291,1],[281,2,291,2],[281,3,291,3],[281,5,291,5],[282,4,291,4],[284,12,286,12],[292,0,302,0],[292,1,302,1],[292,2,302,2],[292,3,302,3],[292,4,301,4],[292,5,302,5],[296,12,298,12],[303,0,316,0],[303,1,316,1],[303,2,316,2],[303,3,316,3],[303,4,316,4],[303,5,316,5],[309,12,311,12],[317,0,336,0],[317,1,336,1],[317,2,336,2],[317,3,336,3],[317,4,336,4],[317,5,336,5],[323,12,325,12],[337,0,356,0],[337,1,356,1],[337,2,356,2],[337,3,356,3],[337,4,356,4],[337,5,356,5],[343,12,345,12],[357,0,376,0],[357,1,376,1],[357,2,376,2],[357,3,376,3],[357,4,376,4],[357,5,376,5],[363,12,365,12],[377,0,396,0],[377,1,396,1],[377,2,396,2],[377,3,396,3],[377,4,396,4],[377,5,396,5],[383,12,385,12],[397,0,416,0],[397,1,416,1],[397,2,416,2],[397,3,416,3],[397,4,416,4],[397,5,416,5],[403,12,405,12],[417,0,436,0],[417,1,436,1],[417,2,436,2],[417,3,436,3],[417,4,436,4],[417,5,436,5],[423,12,425,12],[437,0,456,0],[437,1,456,1],[437,2,456,2],[437,3,456,3],[437,4,456,4],[437,5,456,5],[443,12,445,12],[457,0,471,0],[457,1,471,1],[457,2,471,2],[457,3,471,3],[457,4,471,4],[457,5,471,5],[463,12,465,12],[472,0,482,0],[472,1,482,1],[472,2,482,2],[472,3,482,3],[472,4,482,4],[472,5,482,5],[478,12,479,12],[483,0,502,0],[483,1,502,1],[483,2,502,2],[483,3,502,3],[483,4,502,4],[483,5,502,5],[489,12,491,12],[503,0,522,0],[503,1,522,1],[503,2,522,2],[503,3,522,3],[503,4,522,4],[503,5,522,5],[509,12,511,12],[523,0,551,0],[523,1,551,1],[523,2,551,2],[523,3,551,3],[523,4,551,4],[523,5,551,5],[523,12,551,12],[552,0,583,0],[552,1,583,1],[552,2,583,2],[552,3,571,3],[552,4,571,4],[552,5,571,5],[567,12,571,12],[572,3,577,3],[572,4,577,4],[572,5,577,5],[578,3,583,3],[578,4,583,4],[578,5,583,5],[584,0,593,0],[584,1,593,1],[584,2,593,2],[584,3,593,3],[584,4,593,4],[584,5,593,5],[587,12,591,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：   惠州市2020年11月重点排污企业（废水重点）监督性监测结果（36家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠东县","惠东县西拓食品有限公司","废水处理后排口","《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）","2020-10-21","pH值",7.41,"6～8.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",58,500,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",12.7,300,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",11,400,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.13,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群",790,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",15.7,"—","—","—"]
[2,"博罗县","博罗五达纺织印染有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-10-19","pH值",7.34,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",22,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",4.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.49,10,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总氮",13.5,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",7,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.93,1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",16,40,"是","—"]
[3,"大亚湾经济技术开发区","中海壳牌石油化工有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准","2020-10-20","磷酸盐",0.18,0.5,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氰化物（总氰化合物）","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—",""]
[{"$nulls":4},"《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1",null,"氨氮",0.52,{"v":8,"d":"8.0"},"是","—",""]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,60,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"PH值（无量纲）",{"v":7.8,"d":"7.80"},"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",5.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.18,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":5,"d":"5.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",6.6,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.02,40,"是","—",""]
[4,"博罗县","博罗复扬针织漂染有限公司","处理设施排放口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-10-20","pH值",6.73,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",68,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",{"v":15,"d":"15.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.47,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.87,15,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[5,"博罗县","惠州联合铜箔电子材料有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-20","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.55,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.176,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.8,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[6,"博罗县","博罗县腾进电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-20","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.04,0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.206,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.62,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.211,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.7,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[7,"博罗县","申泰电子（惠州）有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-20","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.19,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.7,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.229,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.33,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.029,0.2,"是","—"]
[8,"博罗县","博罗县运锋电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-20","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍",0.03,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.006L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.52,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",3.77,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.69,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.736,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.009,0.2,"是","—"]
[9,"博罗县","博罗县景科电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-26","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.042,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.16,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.24,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.47,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.7,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.001,0.2,"是","—"]
[10,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-26","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.02L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.03,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.014,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝","0.07L",2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",6.98,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.578,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.64,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.09,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.003,0.2,"是","—"]
[11,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-26","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.008,0.5,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总锌",0.257,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.28,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.21,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",11,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.194,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.05,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.103,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[12,"博罗县","博罗康佳精密科技有限公司","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-26","总铬","0.03L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.02L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总铜",0.026,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.004L",{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.32,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.36,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.822,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.06,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,{"v":1,"d":"1.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.006L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.001L",0.2,"是","—"]
[13,"博罗县","博罗县锦湾织造有限公司","处理设施总排口","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-10-20","pH值",8.03,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",14,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",2.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.33,10,"是","—",null,"11月公布        博罗监测站"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.37,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锑","0.0002L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类",0.08,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",2,40,"是","—"]
[14,"博罗县","博罗县腾进电子有限公司","处理设施排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-20","悬浮物",10,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.13,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",16,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.53,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":3.4,"d":"3.40"},15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,0.5,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"铜",0.24,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物","0.05L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","2","是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.075,0.1,"是","—"]
[15,"仲恺高新技术产业开发区","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","—","2020-10-28","溶解性总固体",75,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.6,"d":"0.60"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",{"v":0.7,"d":"0.70"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,"—","—","—"]
[16,"仲恺高新技术产业开发区","泰和电路科技（惠州）有限公司","处理设施出水口","—","2020-10-21","悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.46,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",24,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",32.3,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.86,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.026,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[17,"仲恺高新技术产业开发区","惠州市美锐电子科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n\n","2020-10-21","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",8.02,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",15,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.56,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.11,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.02,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.06,0.3,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.18,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.09,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","0.1","是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含镍预处理后",null,null,"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":3},"一类污染物含银预处理后",null,null,"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—"]
[18,"大亚湾经济技术开发区","中海油惠州石化有限公司","处理设施出水口","国家标准《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）","2020-10-21","甲醛","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",8.28,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",26,60,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.54,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.24,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.3,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌","0.009L",2,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0081,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"钒","0.01L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.28,5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",4.4,20,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.01L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[19,"博罗县","广东中康织绣科技有限公司","处理设施出水口","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；","2020-10-21","色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）",null,"pH值",6.89,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",25,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",5.5,20,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.16,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",4.78,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锑",0.00605,{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类化合物",0.03,1,"是","—"]
[20,"博罗县","博罗县九潭天羽漂染有限公司","废水设施处理后","广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）","2020-10-21","色度",2,40,"是","—"]
[{"$nulls":4},"国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）",null,"pH值",7.44,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L",80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",20,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.69,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",1.72,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锑","0.00015L",{"v":0.1,"d":"0.10"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺类化合物",0.04,1,"是","—"]
[21,"博罗县","博罗县桦阳环保有限公司","废水设施处理后","国家《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012）","2020-10-21","悬浮物",6,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.01,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",57,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量",12.3,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.55,10,"是","—",null,"11月公布"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.05,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",0.07,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"苯胺化合物","0.03L",1,"是","—"]
[{"$nulls":4},"广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）",null,"色度",4,40,"是","—"]
[22,"惠阳区","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-30","总铝",{"v":0.13,"d":"0.130"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.21,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",10,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.09,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.03,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.56,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"氟化物",2.14,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.63,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.049,"0.5","是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.088,0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[23,"仲恺高新技术产业开发区","惠阳源高电器有限公司","WS-13007废水排放口","-","2020-10-26","悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",{"v":7.7,"d":"7.70"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",1.64,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",5.78,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.03,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.026,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.85,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.156,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.027,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.332,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[24,"惠城区","同键（惠阳）电子有限公司","处理设施排放口","-","2020-11-10","悬浮物",12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",8.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",12,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.14,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.4,"d":"0.40"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":12,"d":"12.0"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.33,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.018,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物",0.053,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",{"v":0.01,"d":"0.010"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.103,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[25,"惠阳区","荣晖电子（惠州）有限公司","污水排放口","-","2020-10-27","悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",8.16,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.27,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",8.91,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.06,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.016,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.27,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.008,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.349,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[26,"仲恺高新技术产业开发区","惠阳钰原工业有限公司","污水排放口","-","2020-10-26","悬浮物",8,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",8.43,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",4,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":0.4,"d":"0.40"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",2.76,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L","—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.012,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.55,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.21,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",{"v":0.4,"d":"0.40"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.015,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.309,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[27,"惠阳区","惠州市永隆电路有限公司","处理设施总排口","-","2020-10-30","总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",{"v":7.4,"d":"7.40"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",39,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.89,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.08,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.35,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.11,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.034,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.98,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.06,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.54,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",18,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[28,"博罗县","博罗县建时电子有限公司","工业废水排放口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-29","悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",6.13,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",18,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.08,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.04,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":7.8,"d":"7.80"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.28,0.5,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.012,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.46,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.18,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.05,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.009,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.083,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[29,"惠阳区","惠州建富科技电子有限公司","污水排放口","-","2020-10-27","悬浮物",6,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.71,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",80,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.32,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",14.5,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.06,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.021,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.23,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.26,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.35,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.038,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.06,"d":"0.060"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[30,"惠阳区","惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂、惠州市源辉五金电镀有限公司、惠州市惠阳区坑塘电镀厂","处理设施总排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-10-30","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.76,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",9,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.89,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.38,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.3,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.014,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.38,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.66,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.25,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",13,30,"是","—"]
[31,"博罗县","博罗县伟德线路板有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-04","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.83,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",38,50,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.58,8,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.49,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.09,0.3,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.11,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.15,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍",0.023,0.1,"是","—"]
[32,"博罗县","惠州市俊达美电子科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)\n\n","2020-11-04","悬浮物",9,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.51,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",23,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",7.39,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.78,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.012,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.05,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.16,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.46,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",{"v":0.06,"d":"0.060"},2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[33,"博罗县","惠州威尔高电子有限公司","处理设施出水口","-","2020-11-04","悬浮物",17,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.22,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量","4L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",{"v":3.6,"d":"3.60"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.02,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",{"v":11.5,"d":"11.50"},"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.12,"—","—","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"锌",0.015,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.45,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.33,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"铁",0.31,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L","—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.563,"—","—","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L","—","—","—"]
[34,"大亚湾经济技术开发区","惠州大亚湾清源环保有限公司","处理设施出口","《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）","2020-11-10","化学需氧量",47,60.7,"是","—","","11月公布      "]
[{"$nulls":6},"氨氮",4.22,8,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",8.08,"6-9","是","—",""]
[{"$nulls":6},"生化需氧量",10.4,20,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.05,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"镉","0.002L",0.1,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总铬","0.01L",1.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.49,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"硒","0.0004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷",0.0009,0.5,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"总氮",7.78,39.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"挥发酚","0.0003L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类","0.06L",5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.025L",0.98,"是","—",""]
[{"$nulls":6},"悬浮物",10,30.7,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.22,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",4,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总有机碳",{"v":14,"d":"14.0"},20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.3,"是","—"]
[{"$nulls":6},"硫化物","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.83,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"甲醛",0.08,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油",0.12,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"钒","0.01L",0.13,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镍","0.007L",0.98,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锰",0.086,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜","0.01L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"锌",0.026,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"阴离子表面活性剂（LAS）",{"v":0.3,"d":"0.30"},5,"是","—"]
[35,"仲恺高新技术产业开发区","惠州益伸电子有限公司","废水处理后排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-20","总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬",0.005,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",6,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总锌","0.05L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铁",0.22,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",1.58,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值（无量纲）",7.36,"6-9","是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.06,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",19,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铝",0.272,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.3,2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.52,15,"是","—",null,"11月公布        仲恺分局"]
[{"$nulls":6},"总氮",3.06,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总银","0.03L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铜","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":3},"铬排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-20","总铬",0.009,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[{"$nulls":3},"镍排口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-20","总铬","0.004L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镍","0.05L",0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总镉","0.001L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铅","0.01L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总汞","0.00004L",0.005,"是","—"]
[36,"博罗县","博罗康佳精密科技有限公司","处理设施出水口","广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015","2020-11-05","总氰化物","0.004L",0.2,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值",7.84,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"化学需氧量",13,80,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",2.06,15,"是","—",null,"11月公布        "]
[{"$nulls":6},"总磷",0.01,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",7.22,20,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铜",0.07,0.5,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氟化物",0.07,10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物",8,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"石油类",0.08,2,"是","—"]